**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr. 136/31.05.2018**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

**„MODERNIZARE STRADA GRĂDINARILOR”**

Denumirea obiectivului de investiţie:**„MODERNIZARE STRADA GRĂDINARILOR”**

Elaborator : SC GASI STUDIO GROUP SRL

Proiect nr. 3/2018,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: străzile Grădinarilor, Pinului și Magnoliei.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

• Valoarea totală a investiţiei: 9.377.142,16 lei (fără TVA)

 din care:

- construcţii - montaj: 8.255.961,78 lei (fără TVA)

• Eşalonarea investiţiei: Anul I 4.000.000,00 lei

 Anul II 5.377.142,16 lei

Durata de realizare a investiţiei 27 luni

* 3 luni sunt necesare realizării proiectului tehnic,
* 24 luni faza de execuție.

**CARACTERISTICI:**

Strada Gradinarilor

* Latimea partii carosabile din mixtura asfaltica : 7 m
* Rigole carosabile betonate : 2\*0.50 cm
* Borduri din beton de ciment tip 20x25 cm
* Trotuare cu o latime variabila, maxim 1.30 latime asfaltata incadrata de borduri de ciment tip 10x15 cm
* Retea de canalizate din PVC 315 mm SN8
* Racorduri la proprietati aferente retelei de canalizare
* Statie de pompare intermediara
* Reamplasare hidranti aferenti conductei de apa potabila existenta
* Canal tehnic pentru coborarea in subteran a cablurilor aeriene

Strada Pinului

* Latimea partii carosabile din mixtura asfaltica : 6 m
* Rigole carosabile betonate : 2\*0.50 cm
* Borduri din beton de ciment tip 20x25 cm
* Trotuare cu o latime variabila, maxim 1.30 latime asfaltata incadrata de borduri de ciment tip 10x15 cm
* Retea de canalizare din PVC 315 mm SN8
* Racorduri la proprietati aferente retelei de canalizare
* Retea de apa potabila din polietilena PEHD de 110 mm
* Racorduri la proprietati aferente retelei de apa potabila
* Canal tehnic pentru coborarea in subteran a cablurilor aeriene

Strada Magnolia

* Latimea partii carosabile din mixtura asfaltica : 7 m
* Rigole carosabile betonate : 2\*0.50 cm
* Borduri din beton de ciment tip 20x25 cm
* Trotuare cu o latime variabila, maxim 1.30 latime asfaltata incadrata de borduri de ciment tip 10x15 cm
* Extinderea retelei de canalizare din PVC 315 mm SN8
* Racorduri la proprietati aferente retelei de canalizare
* Extinderea retelei de apa potabila din polietilena PEHD de 110 mm
* Racorduri la proprietati aferente retelei de apa potabila
* Canal tehnic pentru coborarea in subteran a cablurilor aeriene

Structura Rutiera propusa este alcatuită din:

 - 4 cm strat de uzură din MAS 16

 - 6 cm strat de legatură din BAD 22.4

 - 8 cm strat de bază din AB 31.5

 - 20 cm strat din balast stabilizat cu ciment 6%

 - 30 cm strat din balast

 - Netesin cu rol anticontaminator

**• Finanţarea obiectivului:** Suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

**Primar, Şef serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,**

Kereskényi Gábor ing. Szucs Zsigmond

 **Preşidente de şedinţă, Secretar,**

Ardelean Octavian Iulian Mihaela Maria Racolţa