#

ANEXA NR. 1

**la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr. 96 /08.04.2021**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

 ,,Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someş de la staţia de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara"

 Denumirea obiectivului de investiţie: **,,** Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someş de la staţia de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara"

Elaborator : S.C. NV CONSTRUCT SRL

Proiect nr. 445/2018

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:- coronamentul digului mal drept Someş între staţia de epurare şi limita administrativă a municipiului Satu Mare , spre Dara

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

• Valoarea devizului general ------- 4 421 553,18 lei fără TVA

 din care C+M -------- 3 589 549,37 lei fără TVA

**Durata de realizare a investiţiei** **:** 23 luni

**Durata de implementare a investiţiei:- 5 ani -**până la identificarea surselor de finanţare ale investiţiei

**Capacităţi:**

Avantajele şi facilităţile rezultate ca urmare a realizării investiţiei sunt;

-facilitarea deplasării bicicliştilor în condiţii de siguranţă

- ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare prin încurajarea circulaţiei cu mijloace ce nu poluează aerul.

 Caracteristici tehnice şi parametri specifici ;

- Lungimea totală a pistei de biciclişti - L= 7 016,54 ml;

-Propunerea proiectantului este Soluţia 1,respectiv un sistem rutier semi-rigid atât pentru pistă cât şi pentru trotuare, cu următoarea stratificaţie;

 - strat de balast - h= 15 cm

 -strat de balast stabilizat -h= 12 cm

 - strat beton asfaltic BA8 - h= 4 cm

 In profil transversal caracteristicile principale sunt;

 - lăţimea pistei biciclete cu dublu sens -l= 2 m

 - lăţimea trotuarului - l= 1 m

 - lăţimea rampelor de acces la pistă - l = 2 m

 Suprafeţele ocupate sunt;

 -suprafaţa pistei şi a rampelor de acces -S = 13 706 mp

 -suprafaţa trotuar - S = 6 316 mp

**• Finanţarea obiectivului:** Suportată din bugetul local al Municipiului Satu Mare,

 surse guvernamentale,fonduri externe nerambursabile,

 credite.

**• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

 Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

Primar Şef serv. investiţii, gospod. întreținere

Kereskényi GáborSzűcs Zsigmond

 Întocmit

ing. Suhani Mihai

**Președinte de ședință, Secretar general,**