**ANEXA NR. 1**

**la Hotărâre a Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr. 282/19.12.2019**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție :

**„PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE”**

Denumirea obiectivului de investiție:

**„PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE”**

Elaborator : SC Arhabitat 2015 SRL Satu Mare

Proiectant de specialitate: S.C. DRUMEX S.R.L.

Proiect nr. 110/2017,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Intre Podul Decebal si Podul Golescu, amplasată peste

râul Someș între zona străzii Digului (de malul stâng) și

zona centrală / bulevardul Transilvania (pe malul drept),

la cca 300m amonte de Podul Golescu.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

Valoarea totală a investiției : **25.497.275,05 lei fără TVA**

 din care

 Construcții-Montaj : **21.808.264,0 lei fără TVA**

Eșalonarea investiției:

Anul I: **19.919,896,55 lei fără TVA**

Anul II:  **5.577.378,50 lei fără TVA**

**CARACTERISTICI:**

Structura de rezistență propusă pentru deschiderea centrală este de tip arc cu tirant, de care se suspendă tablierul.

Pasarelă pietonală cu lungimea totală de 214 m și lungimea suprastructurii de 181m, având trei deschideri: deschiderea centrală de 130m și două deschideri de 25,00m peste albia majoră –spre celor două maluri.

Din punct de vedere a încărcărilor, lucrarea este dimensionată pentru încărcări din aglomerări de oameni (LM4 - conform SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006).

Pentru execuția obiectivului se ocupa următoarele suprafețe:

* Suprafața pasarela: 1224 mp,
* Suprafața rampe de acces: 742 mp,

Suprafața totala: 1966 mp

**• Finanțarea obiectivului:** POR 2014-2020.

 Primar, Șef Birou C.T.S.L.

Kereskényi Gábor ing. Criste Florin Călin

 Președinte de ședință Secretar general,

 Zazula Bela Mihaela Maria Racolța