**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE**

**Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. \_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

**„Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel – Zona 1”**, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare

**Denumirea obiectivului de investiție**: „**Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel – Zona 1”**, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

**Persoana juridică achizitoare**: Municipiul Satu Mare.

**Amplasamentul obiectivului**: Sătmărel, Municipiul Satu Mare.

**Indicatori tehnico - economici propuși în proiect:**

Scenariul 1

1. Valoarea totală a investiției : 2.595.128,80 lei fără TVA

din care Construcții + Montaj : 2.250.398,45 lei fără TVA

2. Durata de realizare a acestui obiectiv de investiții este estimată la 12 luni .

3. Finanțarea obiectivului: de la bugetul de stat prin programul național Anghel Saligny și de la bugetul local.

4. Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare. Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**CAPACITĂȚI**

Caracteristicile tehnice și parametri specifici obiectivului de investiție:

**Rețea apă potabilă**

- conducta de aducțiune apă potabilă din HDPE PE 100, PN 10 bar, SDR 17, De 110 mm = 2.100 ml;

- hidrant de incendiu suprateran = 7 buc;

- cămin de vane cu capac carosabil = 6 buc;

- branșament de apă inclusiv cămin echipat și conductă branșare = 86 buc;

**Rețea de canalizare și stație de pompare cu conductă de refulare**

- conducta pentru canalizarea menajeră gravitațională PVC, SN8, DN 250mm = 1.451 ml;

- conducta pentru canalizarea menajeră gravitațională PVC, SN8, DN 315mm = 760 ml;

- cămin de vizitare / liniștire cu capac carosabil pentru canalizare = 48 buc ;

- racord de canalizare inclusiv cămin și conductă racordare = 90 buc;

- stație de pompare = 1 buc;

- conducta de refulare PEHD De 110 = 170 m.

**PRIMAR**

**Kereskényi Gábor**

**Șef Serviciu**

 **Ing. Szűcs Zsigmond**

Întocmit în 2 ex.

Ing. Giurgiu Radu Mircea