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MISIUNEA ȘI VIZIUNEA SERVELECT„Până în anul 2040 vom susține tranziția energetică spre neutralitate climatică a României, la nivel de industrie, clădiri și comunități locale, pentru a asigura generațiilor viitoare condiții de viață decente într-un mediu sănătos."
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	Vom identifica, prin asistență tehnică de management energetic, un potențial de eficiență energetică de 2.000 GWh/an.  
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	Vom facilita, prin asistență tehnică, finanțarea cu grant pentru proiecte energetice în valoare de cel puțin 
1 mld. Euro.  

	[image: ]
	Vom instala surse inteligente de producere și stocare locală de energie de cel puțin 500 MW.
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	Vom reduce amprenta de carbon a Beneficiarilor noștri cu cel puțin 100.000 tone CO2/an.
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[bookmark: _Toc20234210][bookmark: _Toc240458847]Preambul
Reducerea costurilor, a consumului şi creşterea performanţei energetice în clădirile şi obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea mobilităţii urbane şi a serviciilor publice se numără printre principalele obiective şi priorităţi ale administraţiei publice a Municipiului Satu Mare. 
Eficienţa energetică este de o importanţă considerabilă, fapt confirmat de către Primarul Municipiului Satu Mare prin măsurile, acţiunile şi soluţiile avute în vedere, respectiv prin asumarea unui program de accesare finanţări (ne)rambursabile şi de punere în practică a proiectelor prioritare expuse inclusiv în planul acestei documentaţii.
Prin eficienţă energetică la nivelul comunităţii urbane şi chiar extins la nivelul judeţului, întelegem un factor determinant pentru o creştere economică inteligentă, sănătoasă şi durabilă, cu impact major în dezvoltarea urbană. 
Prin eficienţă energetică la nivelul clădirilor publice, rezidenţiale şi private, întelegem reducerea necesarului şi utilizarea raţională a energiei, în acelaşi timp cu asigurarea unui confort termic adaptat, a calităţii aerului interior şi a unui iluminat interior respectând normele luminotehnice în vigoare. 
Prin acţiuni de instruire şi educare în domeniul utilizării eficiente a energiei se obţine conştientizare şi schimbare de comportament.
Prezentul Program oferă soluţii privind:
· Promovarea sistematică a unui management energetic, conform unor proceduri, roluri, instrumente, responsabilităţi şi asumarea unor indicatori de performanţă;
· Reducerea cererii şi a risipei de energie;
· Utilizarea mai eficienţă a energiei în toate tipurile de activitate urbană şi rurală;
· Promovarea producerii de energie la nivel local din surse regenerabile şi prin microcogenerare bazată pe cererea de energie termică, dacă și unde este cazul;
· Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale existente;
· Utilizarea raţională a combustibililor fosili;
· Promovarea parteneriatelor public-private pentru creşterea eficienţei energetice, atât în zona sectorului public, cât şi în cel rezidenţial şi privat;
· Informarea şi motivarea cetăţenilor, a companiilor şi a altor părţi interesate la nivelul comunităţii urbane cu privire la modul de utilizare eficientă a energiei;

Existenţa şi punerea în aplicare a unui program de eficienţă energetică în comunitatea urbană şi rurală, ambiţios, realist, coerent şi susţinut financiar şi politic de către Primăria, Consiliul Local Satu Mare şi comunitatea locală.

Programul este propus pentru consultare publică şi înaintat pentru aprobare Primarului şi în Consiliul Local al Municipiului Satu Mare şi este întocmit în conformitate cu cerinţele legale de către o echipă mixtă formată din specialişti din cadrul Primăriei, cu asistenţă tehnică din partea companiei de servicii energetice Servelect, din Cluj-Napoca.


1. [bookmark: _Toc20234211][bookmark: _Toc240458848]Elaborator – asistenţă tehnică de management energetic
SERVELECT, companie de servicii energetice, atestată de Ministerul Energiei, Cluj-Napoca www.servelect.ro 
Persoană de contact: Andrei CECLAN, Dr. Ing.
Str. Fabricii de Zahăr, Cod 400 624 nr. 109, Cluj-Napoca, jud. CLUJ;
Contact: Tel/Fax: +04 (364) 730 808; Mobil: 0728 932 290; 
E-mail: Andrei.Ceclan@servelect.ro
Atestat Manager Energetic nr. 0685 din 28.10.2025;
Atestatul ME, nr. 0077 din 24.04.2024; Societate prestatoare de servicii energetice pentru industrie;
Atestatul ME, nr. 0076 din 24.04.2024; Societate prestatoare de servicii energetice pentru localităţi;
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Obiectivele serviciului de asistenţă tehnică de Management Energetic
	[bookmark: _Toc20234212]Obiectivele serviciului de Management Energetic

	
	Contractare şi reprezentare

	1. 
	Stabilirea echipelor de lucru; procedurilor de comunicare/corespondenţă; sistemului de gestiune a datelor energetice (prezentarea draftului şi a fişierelor de lucru); 

	2. 
	Reprezentarea în relaţia cu Ministerul Energiei conform OUG. 1/2020 şi OM MEEMA 1726/2020, pe baza Legii 121/2014 cu modificările şi completările din Legea 160/2016 și OUG 184/2020;

	
	Colectare şi date

	3. 
	Coordonarea de colectare de date privind consumurile energetice de la nivelul autorităţii administraţiei publice locale;

	4. 
	Analiza datelor de consum şi a curbei de sarcină;

	5. 
	Întâlnire de lucru trimestrială privind prezentarea analizei centralizate a datelor energetice trimestriale (comparaţia datelor cu datele din istoric) – concluzii şi recomandări; 

	
	Raportare luna Septembrie

	6. 
	Elaborarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice conform modelului aprobat, prin propunerea de măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii;

	7. 
	Raportarea "Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice" la Direcția de Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei, până la data de 30 Septembrie a fiecărui an care intră sub incidenţa contractului, conform Deciziei 8/DEE/12.02.2015, OUG nr. 1 / 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv OM MEEMA 1726/2020;

	
	Analize şi servicii incluse

	8. 
	Propunerea spre implementare de măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii;

	9. 
	Analiza Programului îmbunătăţire a eficienţei energetice şi monitorizarea implementării măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta;

	10. 
	Calcularea şi analiza indicatorilor specifici de eficienţă energetică solicitaţi de Beneficiar, care să permită evaluarea şi compararea performanţelor energetice locale, cu valori de referinţă medii înregistrate la nivel naţional şi/sau european; propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea acestor indicatori;

	11. 
	Instruirea personalului de exploatare al Beneficiarului privind culegerea datelor de importanţă deosebită conform Deciziei 1033/DEE/22.06.2016, OM MEEMA 1726/2020 pe baza Legii 121/2014 cu modificările şi completările din Legea 160/2016, OUG 184/2020 și OUG 130/2022;

	12. 
	Acordarea de consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice ale echipamentelor în vederea achiziţiei echipamentelor eficiente energetic şi verificarea încadrării acestora în cerinţele stabilite de Anexa nr.1 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică precum şi de regulamentele europene de ecoproiectare;

	13. 
	Consultanţă online privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică;

	14. 
	Participarea la instruiri organizate de Direcția Eficiență Energetică şi informarea în scris a conducerii Beneficiarului despre problemele discutate în cadrul acestora;

	15. 
	Întocmirea anuală la solicitarea Beneficiarului de rapoarte privind eficienţa energetică. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic etc.).




2. [bookmark: _Toc240458849]Descrierea modului de gestionarea a serviciilor de utilităţi publice
Modul de gestionare a serviciilor de utilităţi publice din Municipiul Satu Mare este prezentat în tabelul urmator:
Modul de gestionare a serviciilor de utilităţi publice – anul 2025
	Servicii comunitare de utilităţi publice
	Modul de gestionare a serviciului
	Indicatori de eficiență energetică stipulaţi prin contract

	
	Contract de gestiune delegată
cu operatori de drept privat
	Hotărâre CL de dare în administrare către operatori de drept public
	Contract de gestiune directă cu operatori de drept privat
	Alte tipuri de contracte (dacă există) 
	DA
Precizaţi indicatorul
	 NU

	 

	Iluminat Public
	-
	X
	-
	-
	-
	-

	Alimentare cu apă și canalizare
	-
	-
	-
	S.C. APASERV Satu Mare S.A
	-
	-

	Alimentare cu energie termică
	Nu există sistem centralizat de alimentare cu energie termică în Municipiul Satu Mare

	Transport public local
	-
	-
	-
	TRANSURBAN S.A.
	-
	-

	Clădiri publice sub autoritatea Primăriei  și Consiliu local
	-
	X
	-
	-
	-
	-

	Salubrizare
	FLORISAL S.A
	-
	-
	-
	-
	-

	Gestiune Domeniu Public
	-
	-
	-
	ADP
SC FLORISAL SA
SC GARDEN DESIGN SRL
SC ROVERDE
LANDSCAPING SRL
SC NASTAND SRL
SC DIFERIT SRL
SC ARL CLUJ SA
	-
	-
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Primăria Municipiului beneficiază de asistenţă tehnică în management energetic, inclusiv pentru elaborarea acestui Program din partea companiei de servicii energetice Servelect, pentru perioada 2019 – 2026. 
În prezent, există acţiuni fixate de către Ministerul Energiei pentru activitatea de management energetic urban, unele deja stabilite la nivelul Primăriei, care sunt incluse în activitatea personalului din Primărie sau contractate, după cum urmează:
Acţiuni propuse pentru management energetic urban
· Gestionarea datelor privind consumurile energetice de la nivelul autorităţii administraţiei publice locale;
· Alinierea la impunerile Compartimuntului Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei, privind prestarea serviciului de Management Energetic pentru localităţile în conformitate cu:
· Directiva EPBD (EU) 2024/1975 privind performanţa energetică a clădirilor
· Directiva EED (EU) 2023/1791 privind eficienţa energetică
· Directiva EED (EU) 2023/2413 privind energia regenerabilă
· Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică;
· OUG 184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică;
· OUG 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică;
· Ordinul ME nr. 798/2026 pentru aprobarea regulamentului pentru stabilirea procedurilor specifice pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie și procese si a regulamentului privind atestarea managerilor energetici și a societăților prestatoare de servicii energetice, inclusiv a condiților de autorizare și atestare
· Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
· Ordinul nr. 16/2023 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022
· Decizia nr. 1033/DEE/22.06.2016 emisă de ANRE, privind aprobarea clauzelor minime care trebuie introduse în contractele de prestări servicii de management energetic pentru operatorii economici şi în contractele de prestări servicii de management energetic pentru autorităţile administraţiei publice locale aplicabile societăţilor prestatoare de servicii energetice şi persoanelor fizice autorizate;
· HGR nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
· Legea nr. 372/2005 privind: Performanţa energetică a clădirilor cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 101/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;
· Ordinul nr. 1726/2020 privind măsurii tranzitorii în vederea asigurării continuităţii sistemului de autorizare a auditorilor energetici persoane fizice şi juridice, de atestare a managerilor energetici şi de autorizare a societăţilor prestatoare de servicii energetice;
· OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, inclusiv privind trecerea atribuţiilor legale privind gestionarea eficienţei energetice de la ANRE la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, actual Ministerul Energiei.
· OM ME 64/2021 privind aprobarea tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, atestarea managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice, pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei/atestatului, pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei/ atestatului, pentru modificarea atestatului.
· HG nr. 1076/2021 privind Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor climatice 2021 – 2030
· HG nr. 1491/2024 privind Strategia Energetică a României 2025–2035, cu perspectiva anului 2050
· Prelucrarea datelor din sistemul de evidenţă şi monitorizarea consumurilor energetice al Beneficiarului în cadrul raportărilor solicitate de către Conducerea Primăriei şi de către Ministerul Energiei.
· Calcularea şi analiza unor indicatori specifici de eficienţă energetică şi propunerea de măsuri pentru aceşti indicatori în funcţie de datele colectate în cadrul Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, respectiv de proiectele aprobate pentru finanţare la nivelul Municipiului.
· Acordarea consilierii pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice ale Primăriei pentru proiectare şi execuţie renovări şi modernizări clădiri publice, surse locale (regenerabile) de energie, staţii de încărcare vehicule electrice, echipamente consumatoare de energie şi verificarea documentaţiilor tehnice în cerinţele stabilite de Anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică precum şi de regulamentele europene de ecoproiectare, inclusiv întocmirea de documente referitoare la eficienţa energetică necesare accesării de fonduri nerambursabile.
· Întocmirea rapoartelor privind eficienţa energetică. Aceste rapoarte vor include: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri / proiecte de eficienţă energetică, achiziţii a unor echipamente eficiente energetic etc.
· Acordarea de consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică.
· Reprezentarea UAT în relaţia cu ME-DEE, pe probleme de eficienţă energetică.
· Acordarea consilierii privind întocmirea de audituri energetice pentru clădirile publice.
· Oferirea de suport direct,telefonic/e-mail:
· în actualizarea procedurii (ISO, dacă este cazul) de achiziţie publică a echipamentelor de către Beneficiar, în vederea respectării regulamentelor Europene de Ecoproiectare;
· în modul de aplicare a legislaţiei privind eficienţa energetică;
· privind instruirile organizate de către Ministerul Energiei.
· Efectuarea unor vizite anuale în conturul energetic al Municipiului în vederea stabilirii tuturor detaliilor care ţin de pregătirea şi actualizarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, respectiv de identificarea unor soluţii de optimizare energetică.
· Achiziţia datelor şi informaţiilor necesare, pe e-mail de la obiectivele publice, instituţiile subordonate şi companiile de utilităţi (energie electrică, gaz metan, apă potabilă, transport public, colectare deşeuri menajere), pentru completarea datelor de analiză energetică până la data de 01 Septembrie a fiecărui an care intră sub incidenţa contractului.
· Raportarea Programului de îmbunătăţirea a Eficienţei Energetice la DEE din cadrul ME, de către Primărie până la data de 30 Septembrie a fiecărui an, cu obţinerea în prealabil a aprobării Primarului şi Consiliului Local, dacă este cazul.
· Aplicarea Protocolului Internaţional de Măsurare şi Verificare a Economiilor de Energie (IPMVP, denumirea în engleză) pentru cuantificarea economiilor energetice şi de costuri rezultate în urma implementării unor soluţii de eficienţă energetică şi/sau de introducerea unor surse regenerabile de energie.
· Facilitarea relaţiei cu companiile de servicii energetice de tip ESCO în vederea implementării, posibil prin parteneriate public-private, a unor proiecte de creştere a eficienţei energetice. Facilitarea relaţiei cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (FREE) în accesarea de creditare rambursabilă pentru proiecte de creştere a eficienţei energetice.
· Asigurarea unui training de formare profesională în domeniul eficienţei energetice pentru angajaţii autorităţii publice locale, cu ocazia unei vizite programate în cadrul deplasărilor planificate.
Colaborarea cu alţi specialişti în domeniul managementului energetic şi al iluminatului public.
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În acest capitol se prezintă datele de consum energetic la nivelul Municipiului Satu Mare.
4.1. [bookmark: _Toc20234214][bookmark: _Toc240458852]Sectorul rezidenţial de clădiri
Consumurile energetice ale acestui sector sunt evidenţiate în tabelul următor pentru anul de referinţă 2025.
Indicatorii de consumuri energetic în clădirile rezidenţiale – 2025
	Nr.
Crt.
	Indicatori
	Valoare indicator
	Consum de energie
	Marimi de raportare

	0
	1
	2
(=4 / 6)
	3
	4
	5
	6

	1
	Consum anual specific de energie pentru încălzire şi a.c.m 
[kWh/m² an]
	151,2
	Consumul total de energie pentru încălzire a.c.m. pe tip de locuinţă (gaze naturale şi biomasă) [MWh/an]:
	470.899
	Suprafata utila totala incalzita tip locuință [m²]:
	3.114.638

	
	
	
	apartament în bloc
	
	apartament în bloc
	

	
	
	
	case individuale
	
	case individuale
	

	2
	Consum anual mediu specific de energie pentru încălzire pe tip de locuinţă 
[kWh/m² an]
	128,1
	Cumsum mediu de energie pentru încălzire pe tip locuinţă (gaze naturale și biomasă) [MWh/an]:
	7,6
	Suprafaţă utilă medie încălzită pe tip de locuinţă [m²]:
	59

	
	
	
	apartament în bloc
	
	apartament în bloc
	

	
	
	
	case individuale
	
	case individuale
	

	3
	Consum anual mediu specific de energie de răcire pe tip de locuinţă cu aer condiționat 
[kWh/m² an]
	15,7
	Consum mediu de energie de răcire pe tip locuinţă [MWh/an]:
	1
	Suprafaţă utilă medie racită pe tip de locuinţă cu aer condiţionat [m²]:
	59

	
	
	
	apartament în bloc
	
	apartament în bloc
	

	
	
	
	case individuale
	
	case individuale
	

	4
	Consum anual specific de energie electrică [kWh/m² an]
	22
	Consum total de energie electrică 
[MWh/an]
-locuinţe
	67.330
	Suprafaţa utilă totală [m²]
-locuinţe
	3.114.638



Pentru calculul consumului anual specific de energie pentru încălzire şi a.c.m, s-a eliminat consumul folosit pentru pregătirea hranei, considerat aproximativ 5 % din consumul total de gaz metan.
Consumul total de energie pentru încălzire locuință și apă caldă menajeră, este alcătuit din consumul de gaz metan (400.899 MWh), la care se adaugă și consumul estimat de lemn de foc/biomasă (70.000 MWh).
Numarul de locuinţe (apartamente în bloc şi case individuale) luat în calcul este de aproximativ 52.511 locuinţe, la nivelul anului 2025.
În vederea evaluării consumului de energie aferent sectorului rezidențial din Municipiul Satu Mare, au fost analizate datele privind consumul total de energie electrică, consumul de energie utilizată pentru încălzirea locuințelor, precum și evoluția suprafeței utile totale a fondului rezidențial. Analiza acestor indicatori pentru perioada 2022–2025 permite evaluarea evoluției consumului energetic și raportarea acestuia la dimensiunea fondului construit.
Evoluția consumului de energie și a suprafeței utile totale a clădirilor rezidențiale în perioada 2022–2025
	an
	Consum total de energie electrică
	Consumul total de energie pentru încălzire a.c.m. pe tip de locuinţă (gaze naturale, energie termica si  biomasă)
	Suprafaţa utilă totală 

	
	[ MWh/an]
	[ MWh/an]
	[m²]

	2022
	65.357
	439.140
	2.777.668

	2023
	64.262
	449.905
	2.815.251

	2024
	66.650
	442.904
	2.815.251

	2025
	67.330
	470.899
	3.114.638

	Total
	263.599
	1.802.848
	11.522.808


Din analiza datelor se observă că suprafața utilă totală a clădirilor rezidențiale a rămas relativ constantă în perioada 2022–2024, fiind înregistrată o creștere mai accentuată în anul 2025.
În ceea ce privește consumul de energie electrică, valorile au prezentat variații moderate de la un an la altul, consumul situându-se între aproximativ 64.262 MWh/an și 67.330 MWh/an. Astfel, după o scădere în anul 2023 față de anul 2022, consumul de energie electrică a crescut în anii 2024 și 2025.
Consumul de energie pentru încălzire a înregistrat, însă, o tendință crescătoare pe parcursul perioadei analizate, de la 439.140 MWh în anul 2022 la 470.899 MWh în anul 2025. Această evoluție poate fi influențată de mai mulți factori, precum variațiile condițiilor climatice.
Se prezintă evoluția consumului de energie în raport cu suprafața utilă totală a clădirilor rezidențiale:

Graficul evidențiază evoluția principalilor indicatori analizați și permite observarea tendințelor înregistrate în perioada 2022–2025. Se remarcă menținerea consumului de energie electrică la un nivel relativ constant, în timp ce consumul de energie pentru încălzire prezintă o tendință generală de creștere.
Totodată, evoluția suprafeței utile totale, în special creșterea înregistrată în anul 2025, trebuie analizată în corelație cu consumurile energetice. Raportarea consumului anual de energie la suprafața utilă a clădirilor reprezintă un indicator relevant pentru evaluarea eficienței energetice a fondului rezidențial.
4.2. [bookmark: _Toc240458853]Sectorul public de clădiri
Sectorul de clădiri publice analizate în cadrul acestui program este alcătuit din următoarele tipuri de clădiri:
· Clădiri din sectorul de educaţie;
· Clădiri din sectorul social-cultural;
· Clădiri din sectorul administrativ;
· Alte clădiri.








Evidenţă consumuri şi costuri energetice pe tipuri de clădiri publice – 2025
	Nr.
Crt.
	Tip clădire
	Nr. Clădiri in grup
	Total suprafață utilă încălzită [m2]
	Indicatori

	
	
	
	
	Consum energie electrică
(MWh/an)
	Consum energie termică (MWh/an)
	Factura energie
(mii lei / an)
	Consum TOTAL
	Factura energie TOTAL

	
	
	
	
	
	
	electrică
	termică
	(MWh/an)
	(mii lei / an)
	%

	1
	Învățământ preuniversitar (grădinițe, școli, licee, etc.)
	87
	122.370
	1.879
	16.331
	2.078
	5.890
	18.210
	7.969
	83%

	2
	Clădiri social-culturale (creșe, cămine de bătrâni, teatre, centre de zi, muzee etc.)
	11
	5.681
	244
	1.724
	232
	600
	1.968
	832
	9%

	3
	Clădiri administrative/birouri 
	9
	5.717
	110
	818
	130
	294
	928
	424
	4%

	4
	Alte locuri de consum
	7
	-
	64
	1.032
	60
	359
	1.096
	419
	4%

	5
	TOTAL
	114
	133.768
	2.297
	19.905
	2.500
	7.143
	22.202
	9.643
	100%

	
	
	
	
	
	
	26%
	74%
	
	
	


Este de reţinut faptul că aceste consumuri de energie reflectă atât consumul energetic pentru condiţionarea microclimatului interior (HVAC, iluminat, apă caldă menajeră), cât şi consumurile energetice pentru diferite procese birotice sau tehnologice, inclusiv IT.
Se prezintă distribuţia consumului energetic la nivelul clădirilor analizate din Municipiul Satu Mare:

Se observă că cel mai mare consum de energie termică (pentru încălzire) este înregistrat în clădirile unităţilor de învăţământ din Municipiu.
Se prezintă consumul specific de energie aferent clădirilor analizate din Municipiul Satu Mare:

Conform graficului de mai sus se observă un consum specific de energie termică mult prea ridicat la nivelul clădirilor social-culturale.
Astfel pentru identificarea cauzelor care produc asemenea consumuri specifice, se recomandă efectuarea unor audituri energetice, pentru a identifica cauzele şi a propune măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice potrivite.
Se prezintă ponderea consumului de energie la nivelul consumatorilor principali din conturul analizat:

În graficul anterior, se prezintă distribuția consumului de energie în cadrul clădirilor publice din Satu Mare, mai precis:
· Unități de învățământ reprezintă 82% din consumul total de energie al clădirilor publice din Satu Mare.
· Clădiri social-culturale reprezintă 9% din consumul total.
· Clădiri administrative/birouri reprezintă 4% din consumul total.
· Alte locuri de consum reprezintă 5% din consumul total.
Aceste procente indică cum este împărțit consumul de energie între diferitele tipuri de obiective publice din orașul Satu Mare.
Pentru evaluarea consumului energetic aferent clădirilor publice din Municipiul Satu Mare au fost analizate datele privind suprafața utilă a clădirilor, consumul de energie electrică, consumul de energie termică și consumul total de energie, pentru perioada 2022–2025.
Evoluția indicatorilor de consum energetic aferenți clădirilor publice în perioada 2022–2025
	Nr.
Crt.
	
	Indicatori
	 
	 

	
	an
	Consum energie electrică
(MWh/an)
	Consum energie termică (MWh/an)
	Consum combust. 
(MWh/an)
	Consum TOTAL (MWh/an)
	Factura energie TOTAL (mii lei)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2022
	2.000
	14.537
	244
	16.781
	5.563
	

	2
	2023
	2.112
	18.573
	142
	20.827
	8.762
	

	3
	2024
	1.800
	19.062
	257
	21.119
	8.360
	

	4
	2025
	2.298
	19.905
	270
	22.472
	9.643
	

	5
	TOTAL
	8.209
	72.077
	913
	81.199
	32.328
	


Din analiza datelor se observă că numărul clădirilor publice și suprafața utilă totală au rămas constante pe perioada analizată, fiind monitorizate 114 de clădiri, cu o suprafață utilă totală de aproximativ 133.768 m² anual.
Consumul total de energie a înregistrat variații de la un an la altul, cea mai ridicată valoare fiind înregistrată în anul 2025, respectiv 22.472 MWh, iar cea mai redusă în anul 2022, respectiv 16.781 MWh. 
Evoluția consumului de energie în raport cu suprafața utilă a clădirilor publice

Graficul evidențiază menținerea constantă a suprafeței utile a clădirilor publice și variația consumului total de energie în perioada analizată. Se observă o creștere a consumului energetic în perioada analizată. Monitorizarea în continuare a consumului specific de energie raportat la suprafața utilă va permite evaluarea mai precisă a performanței energetice și a impactului măsurilor de eficiență energetică implementate la nivelul clădirilor publice.
4.3. [bookmark: _Toc20234215][bookmark: _Toc240458854]Sistemul de iluminat public
Se prezintă consumul de energie electrică în perioada 2021-2025, pentru sistemul de iluminat public (stradal, pietonal, ornamental, arhitectural, festiv şi evenimente publice):
Consumurile de energie electrică pentru sistemul de iluminat public
	Nr. crt.
	Indicator                    An
	U.M.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Consum energie electrică (MWh/an)
	MWh/an
	6.891
	5.866
	6.742
	5.758
	5.887

	2
	Iluminat public
	MWh/an
	6.460
	5.361
	6.237
	4.425
	4.105

	3
	Iluminat semaforizare, semnalizare, arhitectural
	MWh/an
	431
	505
	505
	1.333
	1.782

	4
	Valoare factura energie electrică
	Mii lei/an
	4.263
	5.798
	7.790
	6.020
	6.570

	5
	Număr puncte luminoase
	număr
	7.654
	7.839
	8.743
	9.923
	9.969

	6
	Indicator specific mediu putere
	[W/punct luminos*an]
	156
	149
	134
	118
	117

	7
	Indicator specific mediu energie
	[kWh/ punct luminos*an]
	900
	746
	771
	524
	591



Rezultă astfel, la nivelul anului 2025, un cost specific mediu cu energia electrică de 1.116 Lei/MWh/an. 
În diagrama de mai jos se prezintă evoluţia consumului de energie electrică aferent sistemului de iluminat public din Municipiul Satu Mare.



În anul 2025 faţă de anul 2021, consumul de energie electrică aferent sistemului de iluminat public s-a diminuat cu aproximativ 17 %, iar creşterea facturii de energie în 2025 faţă de 2021, este de aproximativ 2.307.000 lei.
Creșterea costului cu energia electrică aferent sistemului de iluminat public, se datorează majorării costului cu energia electrică din ultima perioadă.
Se prezintă situaţia corpurilor de iluminat stradal din Municipiul Satu Mare:
Situaţia corpurilor de iluminat din Municipiul Satu Mare
	Tip aparate de iluminat - anul in curs 2025
	Numar
	Putere (W)  
	Putere instalata pe tip de aparat (W)

	Elba PVS -Na
	71
	250
	17750

	Elba DELFIN -Hg
	18
	150
	2700

	Elba DELFIN -Na
	5
	150
	750

	Elba DELFIN -Na
	4
	70
	280

	C300 - Norris  -Na
	93
	250
	23250

	Elba - AVIS -Na
	26
	150
	3900

	Elba - OLIMP -Hg
	1
	250
	250

	Elba - OLIMP -Hg
	10
	125
	1250

	Elba - OLIMP -Na
	7
	110
	770

	Elba - BEGA -Na
	15
	70
	1050

	Elba - LUXOR MHN-TD
	2
	250
	500

	Elba -  Glob Ø400  -Hg
	45
	125
	5625

	Lampadar TRONCONIC -Na
	65
	250
	16250

	Lampadar TRONCONIC -Na
	16
	250
	4000

	Elba -   model necunoscut -Na
	4
	70
	280

	Philips - MALAGA 1 -Na
	643
	250
	160750

	Philips - MALAGA 1 -Na
	29
	150
	4350

	Philips - MALAGA 2  (mic) -Na
	27
	150
	4050

	Philips - MALAGA 2  (mic) -Na
	41
	70
	2870

	Philips - ALTRA- HG
	5
	125
	625

	Philips - POLAR 400 -Hg
	77
	125
	9625

	Philips - POLAR 400 -Na
	39
	70
	2730

	Philips - CPS 400 -Hg
	18
	125
	2250

	Philips -  ALTELE -Na
	19
	250
	4750

	Philips -  ALTELE -Na
	95
	150
	14250

	Schreder   -   Z2 -Na
	153
	250
	38250

	Schreder   -   Saphir 2 -Na
	115
	250
	28750

	Schreder   -   Saphir 2 -Na
	104
	150
	15600

	Schreder   -   Opalo 1 -Na
	2
	250
	500

	Schreder   -   Opalo 1 -Na
	10
	250
	2500

	Schreder   -   Opalo 2 -Na
	1
	70
	70

	Schreder   -   Onyx  2 CDO-TT 
	71
	150
	10650

	Schreder   -   Squalo  -Na 
	90
	150
	13500

	Schreder   -   JASPER FL 36W
	37
	36
	1332

	Philips City
	57
	80
	4560

	Schreder   -  Voltana 2 55 W
	290
	55
	15950

	Schreder   -   Albany HCI-T
	17
	150
	2550

	Schreder   -   Albany HQI-T
	3
	150
	450

	Schreder   -   Ambar  -Na
	16
	150
	2400

	Schreder   -   Nemo COLOANA LUMINOASA CDM-T
	34
	150
	5100

	Schreder   -   Nemo BORNA Tub compact 26 W
	4
	26
	104

	Schreder   -   NOCTIS  Linea 1500 LED
	1
	36
	36

	Schreder   -   NOCTIS  Linea LED
	12
	36
	432

	Schreder   -   NOCTIS  (albastru) LED
	23
	36
	828

	Schreder   -   TERRA  Maxi CDM-T
	41
	150
	6150

	Schreder   -   TERRA  Midi CDM-T
	4
	70
	280

	Schreder   -   SPARK Tub compact 18 W
	4
	18
	72

	Schreder   -   NEOS 1 CDM-T
	5
	35
	175

	Schreder   -   NEOS 1 CDM-T
	3
	35
	105

	SPOT  VISION -Hg
	15
	125
	1875

	SPOT  VISION -Hg
	2
	250
	500

	CAN & POWER - Na
	4
	250
	1000

	CAN & POWERCAN   - Na
	26
	150
	3900

	CAN & POWER  - Na
	21
	150
	3150

	General ELECTRIC -Na
	4
	150
	600

	PRELUX 136 - copr il. fl. etans 1x36W  L36W
	30
	36
	1080

	PRELUX 158 - copr il. fl. etans 1x58W  L58W
	24
	58
	1392

	Brilux - corp il incastrat in perete bulb halogen
	5
	70
	350

	SIMES - corp il incastrat in perete tub comp.il. 26 W
	18
	26
	468

	Glob Ø400 Nav 100W
	38
	110
	4180

	Glob Ø400 Na 100W
	30
	100
	3000

	Glob PCO Ø300 Tub compact 26 W
	200
	23
	4600

	Felinar - cu bec incandescent
	105
	100
	10500

	PHILIPS AMBIFLUX 
	16
	57
	912

	PHILIPS BDP100 PCC 1XGRN25
	169
	25
	4225

	PHILIPS BGP203 T25 1XLED59
	107
	59
	6313

	PHILIPS BGP203 T25 1XLED45
	134
	45
	6030

	PHILIPS BGP203 T25 1XLED79
	33
	79
	2607

	Schreder Ampera Mini    LED
	180
	36
	6480

	Schreder Mapera Midi   LED
	181
	107
	19367

	Schreder AMPERA Midi 64 W   LED
	21
	64
	1344

	Schreder KIO 49w  LED
	5
	49
	245

	Schreder KIO 63w   LED
	5
	63
	315

	Schereder Ampera Midi 71w   LED
	8
	71
	568

	Schreder KIO 73w   LED
	5
	73
	365

	Schreder KIO 55w   LED
	4
	55
	220

	Schereder Ampera Midi 55w  LED
	8
	55
	440

	Philips 35W  LED
	38
	35
	1330

	Philips 40W  LED
	6
	40
	240

	Philips 45W  LED
	65
	45
	2925

	Philips 100 W LED - pod DECEBAL
	72
	100
	7200

	b dul transilvania
	27
	93
	2511

	b dul transilvania
	14
	100
	1400

	b dul transilvania-pietonal
	15
	35,7
	535,5

	parcare pod decebal
	3
	26,7
	80,1

	alexiu berinde
	9
	55
	495

	b-dul unirii
	38
	61
	2318

	b-dul unirii
	4
	93
	372

	ady endre
	6
	93
	558

	 lucian blaga  Ampera Midi 5112 Flat glass-48 OSLON -44 buc
	44
	80
	3520

	 lucian blaga  Ampera Midi 5098 Flat glass-64 OSLON -4 buc,
	4
	93
	372

	 lucian blaga  Ampera Maxi 5068 Flat glass-80 OSLON -74 buc, 
	74
	113
	8362

	 lucian blaga Ampera Maxi 5098 Flat glass-80 OSLON -13 buc, 
	13
	113
	1469

	 lucian blaga  Ampera Maxi 5139 Flat glass-80 OSLON -2 buc
	2
	165
	330

	AMPERA MAXI 5118 Flat glass -  80 OSLON 4 428062, 165W, 
	28
	165
	4620

	AMPERA MIDI 5118 Flat glass -  48 OSLON S, 86W, 
	77
	86
	6622

	Yoa Midi – 24LED@700mA – 53.5 W  
	14
	53
	742

	AVENTO S 5246 Flat glass -  24 XP-G3@800mA  –    61,5 W 
	70
	78
	5460

	Ampera Midi 5145 Zebra Right48   OslonSquare - 6 buc, 
	6
	100
	600

	YOA MIDI 5098 Symmetrical - 48XP – G3@800mA , 116W -  8 bucăţi
	8
	116
	928

	YOA MIDI 5139 Symmetrical - 48XP – G3@800mA  73W -  8 bucăţi 
	8
	73
	584

	TECEO S-16LEDs-860mA-45W
	94
	45
	4230

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 5 5369 Flat glass Zebra right Anti-reflective glass 120 LH351C@750mA WW 830 230V 00-36-985 477402
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 5 5369 Flat glass Zebra right Anti-reflective glass 80 LH351C@600mA WW 830 230V 00-36-984 477402  161 W
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 5 5370 Flat glass Zebra left Anti-reflective glass 120 LH351C@750mA WW 830 230V 00-36-985 477482  161 W
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 5 5369 Flat glass Zebra right Anti-reflective glass 120 LH351C@600mA WW 830 230V 00-36-984 477402 161 W
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 5 5370 Flat glass Zebra left Anti-reflective glass 70 LH351C@750mA WW 830 230V 00-36-985 477482 161 W
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A   IZYLUM 5 5369 Flat glass Zebra right Anti-reflective glass 120 LH351C@600mA WW 830 230V 00-36-984 477402 161 W
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 4 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@415mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473272   161 W
	22
	161
	3542

	Montat corp de iluminat Tip15, cf. Fişa 3 şi tab.A   IZYLUM 4 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@363mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473272    137 W
	15
	137
	2055

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 4 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@415mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473272  161 W
	6
	161
	966

	Montat corp de iluminat Tip1, cf. Fişa 3 şi tab.A   IZYLUM 3 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 60 LH351C@601mA WW 830 230V 00-36-984 472422   109W
	1
	109
	109

	Montat corp de iluminat Tip5, cf. Fişa 3 şi tab.A FLEXIA FG  MIDI 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Symmetrical  40 LH351C@571mA WW 830 230V 1x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 44668S 71 W
	4
	71
	284

	Montat corp de iluminat Tip5, cf. Fişa 3 şi tab.A  FLEXIA FG  MIDI 5304 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Symmetrical  40 LH351C@571mA WW 830 230V 1x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 44667S    71 W
	5
	71
	355

	Montat corp de iluminat Tip5, cf. Fişa 3 şi tab.AFLEXIA FG  MIDI 5367 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Symmetrical  40 LH351C@571mA WW 830 230V 1x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 47466S 71W
	2
	71
	142

	Montat corp de iluminat Tip5, cf. Fişa 3 şi tab.A  FLEXIA FG  MIDI 5307 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Symmetrical  40 LH351C@571mA WW 830 230V 1x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 44670S  71 W
	2
	71
	142

	Montat corp de iluminat Tip6, cf. Fişa 3 şi tab.A   ZYLUM 1 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster Anti-reflective glass 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 470962 65W
	11
	65
	715

	Montat corp de iluminat Tip1, cf. Fişa 3 şi tab.A   IZYLUM 3 5301 Flat glass - Anti-reflective glass 60 LH351C@601mA WW 830 230V 00-36-984 472022  109W
	1
	109
	109

	Montat corp de iluminat Tip6, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 1 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster Anti-reflective glass 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 470973  61,5W
	24
	61,5
	1476

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 5 5369 Flat glass Zebra right Anti-reflective glass 120 LH351C@600mA WW 830 230V 00-36-984 477402   165W 
	1
	165
	165

	Montat corp de iluminat Tip1, cf. Fişa 3 şi tab.A   IZYLUM 3 5303 Flat glass - Anti-reflective glass 60 LH351C@601mA WW 830 230V 00-36-984 472142  109 W
	10
	109
	1090

	Montat corp de iluminat Tip5, cf. Fişa 3 şi tab.A  FLEXIA FG  MIDI 5304 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Symmetrical  40 LH351C@571mA WW 830 230V 1x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 44667S    71 W
	5
	71
	355

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 4 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@415mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473272    161W
	2
	161
	322

	Montat corp de iluminat Tip2, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 3 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 60 LH351C@485mA WW 830 230V 1x00-36-982 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_110W_200-700mA_220-240V_DONGLE_C150_. / Dali 472422   90 W
	22
	90
	1980

	Montat corp de iluminat Tip1, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 3 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 60 LH351C@601mA WW 830 230V 00-36-984 472422   109 W
	9
	109
	981

	Montat corp de iluminat Tip15, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 4 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@363mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473272  137 W
	2
	137
	274

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 4 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@415mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473272 161 W
	4
	161
	644

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A AIZYLUM 4 5366 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@415mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473332   161 W
	6
	161
	966

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 4 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@415mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473272 161 W
	2
	161
	322

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 4 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@415mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473272 161 W
	3
	161
	483

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 4 5366 Flat glass - Anti-reflective glass 120 LH351C@415mA WW 830 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali 473332  161 W
	2
	161
	322

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.AIZYLUM 5 5369 Flat glass Zebra right Anti-reflective glass 120 LH351C@600mA WW 830 230V 00-36-984 477402   161 W
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 5 5370 Flat glass Zebra left Anti-reflective glass 80 LH351C@700mA WW 830 230V 00-36-985 477482 161 W
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 5 5369 Flat glass Zebra right Anti-reflective glass 120 LH351C@700mA WW 830 230V 00-36-984 477402  161 W
	2
	161
	322

	Montat corp de iluminat Tip16, cf. Fişa 3 şi tab.A IZYLUM 5 5369 Flat glass Zebra right Anti-reflective glass 120 LH351C@600mA WW 830 230V 00-36-984 477402  161 W
	1
	161
	161

	Montat corp de iluminat Tip1, cf. Fişa 3 şi tab.A   IZYLUM 3 5308 Flat glass - Anti-reflective glass 60 LH351C@601mA WW 830 230V 00-36-984 472422   109 W
	18
	109
	1962

	Montat corp de iluminat Tip2, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 3 5303 Flat glass - Anti-reflective glass 60 LH351C@485mA WW 830 230V 1x00-36-982 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_110W_200-700mA_220-240V_DONGLE_C150_. / Dali 472142  90 W
	8
	90
	720

	Montat corp de iluminat Tip2, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 3 Flat glass-60 LH351C@500mA WW   90 W
	1
	90
	90

	Montat corp de iluminat Tip5, cf. Fişa 3 şi tab.A   FLEXIA FG  MIDI 5301 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] -  20 LH351C@700mA WW 830 230V 00-53-398 446642   71 W
	8
	71
	568

	fundatura alecu risoo !!!???? Na in LED !  + led noi la nr…. ???? Pif 30,05,2021
	46
	48
	2208

	IZYLUM 4 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@380mA WW 730 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali  461232     137W TIP 15
	39
	137
	5343

	IZYLUM 4 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@450mA WW 730 230V 00-36-984  461232     161W TIP 16
	5
	161
	805

	IZYLUM 4 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@380mA WW 730 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali  461232   137W tip15
	31
	167
	5177

	IZYLUM 4 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@380mA WW 730 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali  461232   137W TIP15
	1
	137
	137

	IZYLUM 4 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@450mA WW 730 230V 00-36-984  461232     161W TIP 16
	11
	161
	1771

	IZYLUM 4 5367 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@450mA WW 730 230V 00-36-984  475922     161W TIP 16
	11
	161
	1771

	IZYLUM 4 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@450mA WW 730 230V 00-36-984  461232    161W TIP 16
	2
	161
	322

	IZYLUM 4 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@380mA WW 730 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali  461232    137W TIP15
	12
	137
	1644

	IZYLUM 1 5303 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster  20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 450562 - AGG   65W TIP 6
	14
	65
	910

	IZYLUM 1 5303 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster  20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 450562 - AGG    65W TIP 6
	13
	65
	845

	IZYLUM 1 5345 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster  20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 474702 - AGG     65W TIP 6 
	5
	65
	325

	IZYLUM 2 5307 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-70-390  449542    84W   tip 4
	3
	84
	252

	IZYLUM 1 5303 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450562    51,5w  tip 7
	6
	51,5
	309

	IZYLUM 1 5303 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450562   51,5W tip 7
	12
	51,5
	618

	IZYLUM 1 5367 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster  20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 474582 - AGG    65W TIP 6
	8
	65
	520

	IZYLUM 1 5304 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster  20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 450622 - AGG   65W TIP 6
	3
	65
	195

	FLEXIA FG  MIDI 5304 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Symmetrical 40 LH351C@571mA WW 730 230V 1x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali  44667S      65W tip 5
	2
	65
	130

	IZYLUM 2 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-70-390  449602   84W  tip 4
	5
	84
	420

	IZYLUM 1 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  450842 - AGG     65W TIP 6
	4
	65
	260

	IZYLUM 3 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 60 LH351C@500mA WW 730 230V 1x00-36-984 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_165W_200-700mA_220-240V_DONGLE_._. / Dali_Log  447722     90W  tip 2
	10
	90
	900

	IZYLUM 3 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 60 LH351C@601mA WW 730 230V 1x00-36-984 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_165W_200-700mA_220-240V_DONGLE_._. / Dali_Log  447722     109w  tip 1
	4
	109
	436

	IZYLUM 4 5308 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@450mA WW 730 230V 00-36-984  461232    161w  tip 16   PARCARE
	3
	161
	483

	treceri pietoni IZYLUM 3 5369 Flat glass Zebra right 70 LH351C@487mA WW 830 230V 1x00-36-984 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_165W_200-700mA_220-240V_DONGLE_._. / Dali_Log  475612
	20
	161
	3220

	IZYLUM 2 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-70-390  449442   TIP 4 84w
	18
	84
	1512

	IZYLUM 1 5303 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  450562  TIP 6  65w
	5
	65
	325

	IZYLUM 1 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  450682 TIP 6  65w
	7
	65
	455

	IZYLUM 2 5301 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-70-390  449202  TIP 4  84w
	5
	84
	420

	IZYLUM 2 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-70-390  449442  TIP 4 84w
	31
	84
	2604

	IZYLUM 2 5307 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-70-390  449542  TIP 4  84w
	2
	84
	168

	Montat corp de iluminat Tip6, cf. Fişa 3 şi tab.A   IZYLUM 1 5301 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  450442 TIP 6  65W
	8
	65
	520

	IZYLUM 1 5301 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  450442  TIP 7  51,5w
	6
	51,5
	309

	IZYLUM 1 5303 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450562  TIP 7  51,5w
	5
	51,5
	257,5

	Montat corp de iluminat Tip7, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 1 5303 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450562  TIP 7 51,5W
	15
	51,5
	772,5

	IZYLUM 4 5304 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 120 LH351C@380mA WW 730 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200-600mA_220-240V_DONGLE_C133_. / Dali  461122  TIP 15  137 w
	6
	137
	822

	Montat corp de iluminat Tip6, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 1 5301 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  450442 TIP 6  65W
	2
	65
	130

	Montat corp de iluminat Tip6, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 1 5303 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  450562  TIP 6  65W
	1
	65
	65

	Montat corp de iluminat Tip6, cf. Fişa 3 şi tab.A  IZYLUM 1 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  450682  TIP 6  65W
	24
	65
	1560

	      str.Depozitelor  12 corpuri LED  64W sc elicon IZYLUM 1-20LEDs-1000mA-64W-5305AS  @ index 1  SchrÃ©der / DRIVER Optotronic OT 75/170-240/1A 4DIMLT2 G2 CE / 64 
	12
	64
	768

	str.Mihai Viteazu, led Schreder   tip Voltana 
	2
	51,4
	102,8

	Craieselor   led Schreder   tip Voltana 
	7
	39,8
	278,6

	 Poienilor   led Schreder   tip Voltana 
	12
	39,8
	477,6

	Acs Lajos  led Schreder    tip Voltana 
	7
	51,4
	359,8

	 parcare Pod Decebal Parcare led Schreder    tip Voltana 
	15
	38
	570

	 parcare Pod Decebal Alei  led Schreder   tip Voltana 
	15
	39,8
	597

	 parcare Pod Decebal Alei led Schreder   tip Kazu
	4
	22
	88

	Gabriel Georgescu    IZYLUM 1 5307 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450752
	16
	63
	1008

	
	21
	51
	1071

	Bujorului  IZYLUM 2 5301 Flat glass  30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-36-983  449172
	29
	82
	2378

	Dara   IZYLUM 3 5308 Flat glass  60 LH351C@600mA WW 730 230V 00-36-982  447852
	7
	137
	959

	
	22
	82
	1804

	
	11
	109
	1199

	
	5
	90
	450

	C A Roseti  IZYLUM 4 5303 Flat glass  120 LH351C@380mA WW 730 230V 2x00-36-649 - DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_200.00-600.00mA_220-240V_DONGLE_ / Dali  456452
	21
	137
	2877

	CS Anderco   IZYLUM 3 5301 Flat glass  60 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-982  447452
	6
	90
	540

	Dariu Pop   IZYLUM 2 5301 Flat glass  30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-36-983  449172
	14
	82
	1148

	Inaului   IZYLUM 3 5308 Flat glass  60 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-982  447852
	11
	90
	990

	
	4
	137
	548

	Prahova      IZYLUM 3 5304 Flat glass  60 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-982  447632
	27
	90
	2430

	
	4
	109
	436

	
	2
	137
	274

	
	4
	82
	328

	
	2
	142
	284

	Haseu    IZYLUM 1 5303 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450532
	13
	35,4
	460,2

	Ana Ipatescu   IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	18
	35,4
	637,2

	Turturelelor    IZYLUM 1 5303 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450532
	11
	35,4
	389,4

	Paulestiului      IZYLUM 1 5345 Flat glass  20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512  474692
	82
	63
	5166

	
	5
	128
	640

	
	2
	218
	436

	
	2
	162
	324

	
	2
	279
	558

	Diana    IZYLUM 1 5303 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450532
	16
	51,5
	824

	
	9
	35,4
	318,6

	Draganilor   IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	22
	51,5
	1133

	George Enescu IZYLUM 1 5307 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450752
	13
	51,5
	669,5

	Piata de alimente nr.1  IZYLUM 3 5366 Flat glass  60 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-982  469232
	8
	90
	720

	str.Padurea Neagra Voltana 3 
	18
	39,8
	716,4

	str.Aurel Vlaicu   iesire spre Dorolt Voltana 2
	51
	52,9
	2697,9

	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 2 - 5306/ 30 LED-450mA NW 740 42W-  449472
	242
	42
	10164

	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 2 - 5306/30 LED-800mA 75 W - 449472
	3
	75
	225

	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 2 - 5306 / 40 LED 550mA  NW740 -68 w - 449472
	25
	68
	1700

	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 1 - 5304/10 LED - 500mA NW 740  17,1 w - 450592
	70
	17,1
	1197

	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 1  -5304/10led 800mA NW 740 -26,9 w - 450592
	94
	26,9
	2528,6

	Parc Micro 16 Brandusa 13 corp LED KAZU 5068 Flat Smooth12-XP 700mA MW 740  27,9W
	13
	27,9
	362,7

	Lunca Sighet 1  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	8
	35,4
	283,2

	Lunca Sighet 2  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	26
	35,4
	920,4

	Sighisoara  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	15
	35,4
	531

	Miron Costin  IZYLUM 2 5305 Flat glass  30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-36-983  449412
	24
	82
	1968

	Timisoara  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	5
	51,5
	257,5

	Sibiului  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	12
	51,5
	618

	Gh. Magheru  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	10
	35,4
	354

	Sighetului  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	5
	51,5
	257,5

	Zutphen  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	21
	35,4
	743,4

	C-tin Brancusi  IZYLUM 1 5306 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450712
	24
	51,5
	1236

	Gavril Lazar  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	10
	35,4
	354

	G-ral V. Popescu  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	5
	35,4
	177

	Clujului  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	14
	35,4
	495,6

	Dragos Voda  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	7
	35,4
	247,8

	Dzida Jeno  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	6
	35,4
	212,4

	Iancu Jianu  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	3
	35,4
	106,2

	N. Stanescu  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	3
	35,4
	106,2

	Bolyai  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	2
	35,4
	70,8

	Crinului  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	12
	35,4
	424,8

	Dreptatii  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	14
	35,4
	495,6

	Oradea  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	9
	51,5
	463,5

	M. S. Novac  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	9
	35,4
	318,6

	Marasesti  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	6
	35,4
	212,4

	Aviatorilor  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	6
	35,4
	212,4

	Serelor  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	5
	35,4
	177

	Ion Creanga  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	6
	35,4
	212,4

	Arad  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	8
	35,4
	283,2

	Mahatma Ghandi  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	15
	35,4
	531

	Bradiceanu  IZYLUM 3 5308 Flat glass  60 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-982  447852
	15
	90
	1350

	Toamnei  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	12
	51,5
	618

	 str Mierlei   PHILIPS  48 W7
	7
	48
	336

	Str Viilor  PHILIPS  48 W 6
	6
	48
	288

	Str Socului  PHILIPS  48 W 10
	10
	48
	480

	Str Fundtura Alecu Russo   PHILIPS  48 W  31
	31
	48
	1488

	zona agrement Parcul Cubic  CORP LED BRP102 LED55/740 MALAGA - 76BUC - 56 W
	76
	56
	4256

	str Salciilor extindere 10 corp LED SCHREDER
	10
	80
	800

	TRANSILVANIA -FUNDAT-SOMESUL DE SUS-NE
	6
	15,4
	92,4

	EMIL RACOVITA-NE
	4
	38,8
	155,2

	SALCIILOR-NE
	4
	38,8
	155,2

	BARBU LAUTARU-NE
	4
	38,8
	155,2

	ARGESULUI-NE
	33
	38,8
	1280,4

	ARDEALULUI-NE
	10
	38,8
	388

	ILARIE CHENDI-NE
	36
	37
	1332

	TRANDAFIRILOR-NE
	28
	38,8
	1086,4

	GEORGE BACOVIA-NE
	21
	64,5
	1354,5

	ANTON PANN-NE
	22
	38,8
	853,6

	PANAIT ISTRATI-NE
	9
	38,8
	349,2

	LAZARULUI-NE
	34
	38,8
	1319,2

	EGALITATII-NE
	14
	32,7
	457,8

	FRATERNITATII-NE
	7
	37
	259

	MICA-NE
	3
	38,8
	116,4

	ION GHICA-NE
	16
	38,8
	620,8

	GRIGORE URECHE-NE
	25
	32,7
	817,5

	IOAN GALLU-NE
	6
	38,8
	232,8

	ANGHEL SALIGNY-NE
	24
	38,8
	931,2

	P-TA ANGHEL SALIGNY-NE
	6
	38,8
	232,8

	TEILOR-NE
	10
	38,8
	388

	GEORGE CALINESCU1-NE
	15
	51,5
	772,5

	GEORGE CALINESCU2-NE
	13
	38,8
	504,4

	IZVORULUI-NE
	2
	37
	74

	AXINTE SEVER-NE
	22
	38,8
	853,6

	LACULUI-NE
	4
	38,8
	155,2

	COCORILOR-NE
	4
	37
	148

	BERZEI-NE
	2
	38,8
	77,6

	FAGETULUI-NE
	4
	38,8
	155,2

	ALBATROS-NE
	4
	38,8
	155,2

	DELTEI-NE
	13
	37
	481

	PESCARUSILOR-NE
	3
	38,8
	116,4

	CEZAR BOLLIAC-NE
	4
	38,8
	155,2

	ONIOSIFOR GHIBU-NE
	5
	37
	185

	GUTINULUI-NE
	9
	38,8
	349,2

	VICTORIEI-NE
	37
	38,8
	1435,6

	OASULUI-NE
	8
	64,5
	516

	CARPATILOR-NE
	6
	64,5
	387

	CARAMIDARILOR-NE
	9
	38,8
	349,2

	PESCARILOR-NE
	6
	38,8
	232,8

	TINERETULUI-NE
	5
	38,8
	194

	9 MAI 1877-NE
	12
	64,5
	774

	ZORILOR-NE
	12
	38,8
	465,6

	GAROFITELOR-NE
	13
	38,8
	504,4

	TEODOR SPERANTIA-NE
	8
	38,8
	310,4

	JOZSEF ATTILA-NE
	6
	64,5
	387

	ION LUCA CARAGIALE-NE
	23
	37
	851

	ORIENTULUI-NE
	7
	38,8
	271,6

	LOCOMOTIVEI-NE
	2
	38,8
	77,6

	CRIVATULUI-NE
	10
	38,8
	388

	MASINISTILOR-NE
	3
	38,8
	116,4

	CEFERISTILOR-NE
	3
	15,4
	46,2

	BIXADULUI-NE
	3
	38,8
	116,4

	VAII-NE
	6
	38,8
	232,8

	PLEVNEI-NE
	6
	38,8
	232,8

	ALEXANDRU VLAHUTA-NE
	1
	15,4
	15,4

	LIVADA-NE
	6
	38,8
	232,8

	DEALULUI-NE
	17
	38,8
	659,6

	LUCEAFARULUI-NE
	11
	51,5
	566,5

	ARENEI-NE
	4
	37
	148

	ION NECULCE-NE
	5
	38,8
	194

	PARCULUI-NE
	5
	38,8
	194

	TITU MAIORESCU-NE
	6
	38,8
	232,8

	ANDREI MURESANU-NE
	6
	38,8
	232,8

	MARAMURES-NE
	11
	32,7
	359,7

	PETRU MAIOR-NE
	11
	38,8
	426,8

	ALMASULUI-NE
	3
	38,8
	116,4

	BUCURESTI-NE
	4
	38,8
	155,2

	PARIS-NE
	25
	32,7
	817,5

	FRAGILOR-NE
	6
	38,8
	232,8

	MILENIULUI-NE
	15
	64,5
	967,5

	SIMION BARNUTIU-NE
	6
	64,5
	387

	CARDINAL IULIU HOSSU-NE
	23
	75
	1725

	GEORGE COSBUC-NE
	25
	64,5
	1612,5

	IOAN SLAVICI-NE
	27
	75
	2025

	BANAT-NE
	5
	64,5
	322,5

	CRASNA-NE
	5
	38,8
	194

	NICOLAE IORGA-NE
	17
	37
	629

	VASILE CONTA-NE
	5
	37
	185

	MARA-NE
	15
	64,5
	967,5

	EROILOR-NE
	6
	42,5
	255

	CEAHLAULUI-NE
	15
	75
	1125

	CORVINILOR-NE
	37
	75
	2775

	CRISAN-NE
	15
	75
	1125

	GRIVITEI-NE
	25
	107
	2675

	FABRICII-NE
	50
	75
	3750

	MARIA-NE
	11
	38,8
	426,8

	DANA-NE
	2
	15,4
	30,8

	IRIS-NE
	3
	15,4
	46,2

	HAIDUCILOR-NE
	10
	38,8
	388

	CIMITIRULUI-NE
	5
	37
	185

	FLORILOR-NE
	8
	38,8
	310,4

	OLTULUI-NE
	3
	38,8
	116,4

	IALOMITEI-NE
	11
	38,8
	426,8

	CALEA ODOREIULUI-NE AUTO
	41
	51,5
	2111,5

	CALEA ODOREIULUI-NE TROTUAR
	32
	19,3
	617,6

	CALEA ODOREIULUI-NE AUTO
	26
	95
	2470

	PIATA ROMANA-NE
	33
	64,5
	2128,5

	BOTIZULUI-NE
	165
	88
	14520

	SOIMOSENI-NE
	12
	75
	900

	HENRI COANDA-NE
	45
	88
	3960

	BULEVARDUL TRAIAN-NE
	38
	49
	1862

	NICOLAE BALCESCU-NE
	8
	38,8
	310,4

	VASILE LUCACIU-NE
	46
	72
	3312

	TUDOR VLADIMIRESCU-NE
	10
	38,8
	388

	1 DECEMBRIE 1918-NE
	16
	75
	1200

	AUREL POPP-NE
	6
	38,8
	232,8

	NE-PIATA EROILOR REVOLUTIEI
	8
	51,5
	412

	GHEORGHE SINCAI-NE
	4
	38,8
	155,2

	MIRCEA CEL BATRAN-NE
	12
	37
	444

	DECEBAL-NE
	16
	38,8
	620,8

	CETATII-NE
	3
	15,4
	46,2

	I.C.BRATIANU-NE
	27
	75
	2025

	DOINA-NE
	3
	38,8
	116,4

	ION BUDAI DELEANU-NE
	2
	15,4
	30,8

	SAMUEL MICU KLEIN-NE
	6
	64,5
	387

	MIHAI EMINESCU-NE
	6
	38,8
	232,8

	MIORITEI-NE
	3
	38,8
	116,4

	COSTACHE NEGRUZZI-NE
	3
	38,8
	116,4

	24 IANUARIE-NE
	8
	38,8
	310,4

	SPRE DREAPTA DE PE GORUNULUI
	4
	15,4
	61,6

	Micro 15 IZYLUM1 - 39 W - 50 BUC -ST 8M
	52
	39
	2028

	Micro 15 IZYLUM 2-58 W - 10 BUC - ST 9M
	10
	58
	580

	Micro 15 KAZU 54 W - 17 BUC - ST 5M
	17
	54
	918

	CORNELIU COPOSU LED 
	86
	100
	8600

	P-ta Libertatii - ALBANY GEN 2 
	98
	70
	6860

	P-ta Libertatii - ALBANY GEN 2 
	47
	53,5
	2514,5

	P-ta Libertatii - ALBANY GEN 2 
	89
	70
	6230

	P-ta Libertatii - ALBANY GEN 2 
	9
	73
	657

	P-ta Libertatii - ALBANY GEN 2 
	1
	63
	63

	P-ta Libertatii - ALBANY GEN 2 
	1
	68,5
	68,5

	P-ta Libertatii - BEC LED   E 27    11 W
	54
	11
	594

	SCHREDER IZYLUM 1 55,5 W
	180
	55,5
	9990

	SCHREDER  KAZU  54,5 W
	47
	54,5
	2561,5

	IZYLUM 1  32,1 W
	16
	32,1
	513,6

	KAZU 46,5 W
	1
	46,5
	46,5

	Micro17, C1, C2 - Izylum 2
	227
	52
	11804

	Micro17, C1, C2 -Izylum 2
	30
	73
	2190

	Micro17, C1, C2 -Izylum 2
	3
	51
	153

	Micro17, C1, C2 -Izylum 1
	70
	22
	1540

	Micro17, C1, C2 -Izylum 1
	124
	30
	3720

	str. Acs Lajos  Izylum 1  34,1W
	6
	34,1
	204,6

	str.1 Iunie Izylum 1  34,1W
	3
	34,1
	102,3

	str Brediceanu  Izylum  111 W
	6
	111
	666

	str Paltinis  Izylum   111 W
	9
	111
	999

	str Vasile Scurtu    Izylum 45W
	10
	45
	450

	M17 Lucian Blaga   UU 13 20 st 
	20
	65,5
	1310

	Micro 14 -Gradinita 
	3
	15,4
	46,2

	Micro 14 str Jiului   
	8
	65,4
	523,2

	str.Crisului - 4 corpuri led  
	4
	65
	260

	str. Dima - 4 corpuri led      
	4
	65
	260

	str. Lazarului -10 corpuri led    
	10
	86
	860

	str.Lucian Blaga de la Parcul Industrial iesire Aeroport - 5 corpuri 
	5
	173
	865

	pasaj Fabricii - 6 corpuri 
	6
	65
	390

	Piata Romana trecere pietoni la mag. Jysk - 1 corp led   
	1
	66
	66

	Statia autobus Henri Coanda-Liceul Gh Dragaos  2 corp led
	2
	150
	300

	str.Eugen Lovinescu - 4 corpuri led  
	4
	70
	280

	str.Gh Doja - 3 corpuri led  
	3
	65
	195

	Botizului , Locomotivei 
	3
	65
	195

	Str Magnoliei I
	14
	37
	518

	Str Magnoliei II
	11
	51
	561

	str Pinului
	12
	37
	444

	str Gradinarilor   49 s
	49
	37
	1813

	Piata Titulescu  6 corpuri LED Flexia  52,5 W extindere il parc titulescu
	6
	52,5
	315

	Piata Titulescu  2 corpuri LED Flexia   38,9 W  biserica
	2
	38,9
	77,8

	Piata Mica  2 corpuri LED Flexia   54 w biserica
	2
	54
	108

	POD TRANSILVANIA 72 buc  model ISKRA 30 W
	72
	30
	2160

	POD TRANSILVANIA 72 buc  model CUDDLE II 79 W
	72
	79
	5688

	POD TRANSILVANIA  66  buc  model ELBA APPOLO 77 W
	66
	77
	5082

	POD TRANSILVANIA  35 buc model ELBA  APPOLO 109 W
	35
	109
	3815

	STR MERILOR FOTOVOLTAICI 
	14
	50
	700

	STR MERILOR  BLOCURI 2 LAMPADARE 100W
	2
	100
	200

	STR MERILOR  BLOCURI 6 ST 8M 7 CORPURI 150W  SODIU 
	7
	150
	1050

	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	0

	Total
	9969
	 
	899685,9



Din analiza preliminară a componenţei sistemului public de iluminat şi a consumului multianual de energie, se observă că SIP aferent Municipiului Satu Mare, se află într-o continua modernizare.
Aproximativ 55% din corpurile de iluminat sunt cu telegestiune. 
Dacă ne referim la tipul corpurilor de iluminat, în municipiul Satu Mare mai mult de jumatate din corpurile de iluminat sunt moderne, pe bază de tehnologie LED.
4.4. [bookmark: _Toc20234216][bookmark: _Toc240458855]Sistemul de transport public
Se prezintă consumurile de carburanți și eficiența evaluată a sistemului de transport public la nivelul anului 2025:
Indicatori specifici transport
	Indicatori
	Valoare indicator
	Consum de energie
	Mărime raportare

	1
	2
(= 4 / 6)
	3
	4
	5
	6

	Eficiența sistemului

	Consumul specific de energie la transportul public local (kWh/pas.)
	1,08
	Consumul de energie anual aferent transportului public local (MWh)
	8.103,2
	Număr de pasageri
	7.500.233

	Eficiența călătoriei

	Consumul specific de energie (MWh /pkm)
	2.105
	Consumul anual de energie aferent transportului public local (tep)
	8.103,2
	pasageri - km(pkm),
	3,9

	Eficiența vehiculului

	Consumul specific mediu de energie pe tip vehicul (kWh/km)
Motorină
	4,16
	Consumul total de energie, din care:
autobuze, microbuze, etc.
	8.103,2
	Total km parcurşi pe categorie de vehicul
	1.948.076



Indicatorii specifici pentru sistemul de transport public din Municipiul Satu Mare au valori nominale normale, raportându-ne la transportul public din alte orașe și municipii din România, dar acest sector se află în procesul de modernizare, astfel Municipiul Satu Mare, va deține un transport public mai eficient din punct de vedere energetic, prietenos cu mediul înconjurător având emisii de CO2 reduse.
În continuarea analizei, au fost centralizate datele privind evoluția consumului anual de energie și numărul total de kilometri parcurși de vehiculele de transport public local în perioada 2022–2025.

	an
	Consumul de energie anual aferent transportului public local 
	Total km parcurşi pe categorie de vehicul

	
	MWh
	km

	2022
	8.117
	1.769.388

	2023
	6.800
	1.857.858

	2024
	7.717
	1.855.310

	2025
	8.103
	1.948.076

	Total
	30.737
	7.430.632



Din analiza datelor se observă că, după valoarea maximă înregistrată în anul 2022, de 8.117 MWh, consumul de energie a scăzut la 8.103 MWh în anul 2025. În același timp, numărul de kilometri parcurși a avut o dendință crescătoare pe întreaga perioadă analizată.
Această evoluție evidențiază o reducere a consumului energetic în condițiile menținerii unui nivel comparabil al activității de transport public, aspect relevant pentru monitorizarea eficienței energetice a sectorului.
4.5. [bookmark: _Toc240458856]Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare
Serviciul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare la nivelul municipiului Satu Mare este asigurat de compania S.C APASERV S.A
Cantitatea de apă pompată în sistemul de alimentare în anul 2025 a fost de 6.220.178 mc.
Apa potabilă livrată la consumatorii casnici din municipiu a fost de 3.323.921 mc, iar 954.582 mc de apă potabilă a fost livrată consumatorilor non-casnici.
Compania de apă APASERV S.A este un operator economic ce înregistrează anual un consum de energie de peste 1.000 tep, astfel că la nivelul companiei există manager energetic, care se ocupă și de raportarea consumurilor de energie la Direcția de Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei.


Consumul energetic – alimentare cu apă Satu Mare
	Nr. Crt.
	Consumul de energie 
	Valoare
MWh
	Valoare
tep
(1MWh =0,086 tep)

	1
	Consumul de energie electrică
	5.374
	462

	2
	Consumul de energie termică (gaz metan)
	841
	72

	3
	Biogaz
	248
	21

	4
	Consum combustibili - motorină
	3.811
	328

	5
	Consum combustibili - benzină
	19
	2

	6
	Total
	10.292
	885


[bookmark: _Toc81230850][bookmark: _Toc70067237][bookmark: _Toc70329828]Pentru evaluarea consumului energetic aferent activității Companiei de Apă au fost analizate datele privind consumul de energie electrică, energie termică, biogaz și combustibili utilizați în perioada 2022–2025.
Evoluția consumului de energie pe tipuri de surse în perioada 2022–2025:
	Nr. Crt.
	Consumul de energie 
	Valoare
MWh
	Total consum multianual 

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	Consumul de energie electrică
	8.364
	7.257
	6.655
	5.374
	27.650
	64%

	2
	Consumul de energie termică (gaz metan)
	264
	308
	338
	841
	1.751
	4%

	3
	Biogaz
	533
	399
	240
	248
	1.420
	3%

	4
	Consum combustibili - motorină
	3.049
	2.507
	2.338
	3.811
	11.705
	27%

	5
	Consum combustibili - benzină
	218
	178
	128
	19
	543
	1%

	6
	Total
	12.428
	10.649
	9.699
	10.292
	43.068
	100%



Din analiza datelor rezultă că energia electrică reprezintă principala sursă de energie utilizată în cadrul activității Companiei de Apă, cu un consum total de 27.650 MWh, reprezentând aproximativ 64% din consumul energetic total aferent perioadei analizate. Următoarele categorii ca pondere sunt consumul de motorină, energia termică și biogazul, în timp ce consumul de benzină are o contribuție redusă.
Consumul total anual de energie a înregistrat valori relativ constante în perioada analizată, cu un consum mai ridicat în anul 2022 și o tendință de reducere în anii următori, ajungând la 10.292 MWh în anul 2025.




Structura și evoluția consumului de energie aferent activității Companiei de Apă:


Graficele evidențiază predominanța energiei electrice în structura consumului total, precum și menținerea unui nivel de diminuare al consumului anual de energie. Având în vedere ponderea semnificativă a energiei electrice, măsurile de eficiență energetică destinate optimizării consumului acesteia reprezintă o direcție importantă pentru reducerea consumului energetic total al Companiei de Apă.
4.6. [bookmark: _Toc240458857]Serviciul public de salubrizare
[bookmark: _Toc77602141][bookmark: _Toc81230851]Toate localităţile judeţului au contracte de colectare şi transport a deşeurilor menajere cu agenţii economici autorizaţi.
Colectarea deşeurilor de către operatorii de salubrizare se realizează în diferite tipuri de recipiente. 
Municipiul Satu Mare are contract de gestionare a deşeurilor cu operatorul de drept privat S.C. FLORISAL S.A.
Municipiul are gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în proporţii de 100%.
Pe fondul creșterii nivelului de interes a publicului pentru colectarea selectivă a deșeurilor a fost inițiată acțiunea de precolectare duală a deșeurilor (fracție uscată și fracție umedă).
Indicatori consum anual de energie pentru flota auto - Compania de Salubrizare
	Indicator
	Motorină
	Benzină
	Energie electrică
	Alte tipuri de combustibil (gaz metan)

	
	MWh
	MWh
	MWh
	MWh

	FLORISAL
	Consum total
	4.258
	149
	47
	266

	TOTAL
	
	4.719



Pentru evaluarea consumului energetic aferent serviciului de salubrizare au fost analizate consumurile de motorină, benzină, energie electrică și alte tipuri de combustibili, pentru perioada 2022–2025.
Evoluția consumului de energie aferent serviciului de salubrizare în perioada 2022–2025:
	an
	Motorină
	Benzină
	Energie electrică
	Alte tipuri de combustibil (gaz metan)
	TOTAL consum anual 

	
	MWh
	MWh
	MWh
	MWh
	

	2022
	4.831
	140
	74
	654
	5.699

	2023
	5.072
	147
	77
	687
	5.983

	2024
	3.219
	173
	51
	271
	3.714

	2025
	4.258
	149
	47
	266
	4.719

	Total
	17.380
	609
	249
	1.878
	20.115


Din datele analizate rezultă că principalul consum energetic aferent activității de salubrizare este reprezentat de consumul de motorină, utilizată pentru desfășurarea activităților specifice serviciului. Consumul anual a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 2022–2025. În 2023 se observă o ușoară creștere față de 2022, de la 5.699 la 5.983, reprezentând o majorare de aproximativ 5%. În 2024, consumul a scăzut semnificativ la 3.714, cu aproximativ 38% față de anul precedent. În 2025 se constată o revenire, consumul crescând la 4.719, respectiv cu aproximativ 27% față de 2024. Cu toate acestea, valoarea din 2025 rămâne cu aproximativ 17% sub nivelul înregistrat în 2022 și cu 21% sub maximul din 2023.






Evoluția consumului total anual de energie aferent serviciului de salubrizare


Anexa la HCL Satu Mare nr. …………………….
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Graficul indică o evoluție fluctuantă, dar cu o tendință generală descendentă a consumului de energie. După valoarea maximă înregistrată în 2023, consumul scade semnificativ în 2024, urmând o revenire în 2025. Chiar și după această revenire, consumul din 2025 este cu aproximativ 17% mai mic decât în 2022.
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[bookmark: _Toc20234217][bookmark: _Toc240458858]ANEXE
[bookmark: _Toc20234218][bookmark: _Toc240458859]ANEXA 1 – Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic
	
	NIVEL ACTUAL –August 2026

	ORGANIZARE
	1
	2
	3

	Manager energetic
	Nici unul desemnat.
	Atribuţii desemnate, dar nu împuternicite 20-40% din timp este dedicat energiei.
	Recunoscut şi împuternicit care are sprijinul municipalităţii.

	Compartiment specializat EE
	Nici unul desemnat.
	Activitate sporadică.
	Echipa activă ce coordonează programe de eficienţă energetică.

	Politica Energetică
	Fără politică energetică.
	Nivel scăzut de cunoaştere şi de aplicare.
	Politica organizaţională sprijinită la nivel de municipalitate. Toţi angajaţii sunt înştiinţaţi de obiective şi responsabilităţi.

	Răspundere privind consumul de energie
	Fără răspundere, fără buget.
	Răspundere sporadică, estimări folosite în alocarea bugetelor.
	Principalii consumatori sunt contorizaţi separat. Fiecare entitate are răspundere totală în ceea ce priveşte consumul de energie.

	


	PREGATIREA PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE

	Colectare informatii / dezvoltare sistem bază de date
	Colectare limitată.
	Se verifică facturile la energie/ fără sistem de bază de date.
	Contorizare şi analizare

	
	
	
	Există sistem de bază de date.

	Documentaţie
	Nu sunt disponibile planuri, manuale, schiţe pentru clădiri şi echipamente.
	Există anumite documente şi înregistrări.
	Existenţa documentaţie pentru clădire şi echipament pentru punere în funcţiune.

	Benchmarking
	Performanţă energetică a sistemelor şi echipamentelor nu sunt evaluate.
	Evaluări limitate ale funcţiilor specifice ale municipalităţii.
	Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de performanţă energetică.

	Evaluare tehnică
	Nu exista analize tehnice.
	Analize limitate din partea furnizorilor.
	Analize extinse efectuate în mod regulat de către o echipă formată din experţi interni şi externi.

	Bune practici
	Nu au fost identificate.
	Monitorizări rare.
	Monitorizarea regulată a revistelor de specialitate, bazelor de date interne şi a altor documente.

	

	Crearea PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE

	Obiective Potenţial
	Obiectivele de reducere a consumului de energie nu au fost stabilite.
	Nedefinit. Conştientizare mică a obiectivelor energetice de către alţii în afara echipei de energie.
	Potenţial definit prin experienţă sau evaluări.

	Îmbunătăţirea planurilor existente de eficienţă energetică.
	Nu este prevăzută îmbunătăţirea planurilor existente de eficienţă energetică.
	Există planuri de eficienţă energetică.
	Îmbunătăţirea planurilor stabilite; reflectă evaluările. Respectarea deplină cu liniile directoare şi obiectivele organizaţiei.

	Roluri şi Resurse
	Nu sunt abordate, sau sunt abordate sporadic.
	Sprijin redus din programele organizaţiei.
	Roluri definite şi finanţări identificate. Program de sprijin garantate.

	Integrare analiză energetică
	Impactul energiei nu este considerat.
	Deciziile cu impact energetic sunt considerate numai pe bază de costuri reduse.
	Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice evaluate cu alte investiţii. Se aplică durata ciclului de viaţă în analiza investiţiei.

	
	
	
	

	

	Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE

	Planul de comunicare
	Planul nu este dezvoltat.
	Comunicări periodice pentru proiecte.
	Toate părţile interesate sunt abordate în mod regulat.

	Conştientizarea eficienţei energetice
	Nu există.
	Campanii ocazionale de conştientizare a eficienţei energetice.
	Sensibilizare şi comunicare. Sprijinirea iniţiativelor de organizare

	Consolidare competenţe personal
	Nu există.
	Cursuri pentru persoanele cheie.
	Cursuri / certificări pentru întreg personalul.

	Gestionarea Contractelor
	Contractele cu furnizorii de utilităţi sunt reînnoite automat, fără analiză.
	Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.
	Există politică de achiziţii eficiente energetic. Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

	Stimulente
	Nu există.
	Cunoştinţe limitate a programelor de stimulente.
	Stimulente oferite la nivel regional şi naţional.

	Monitorizarea şi Evaluarea PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE

	Monitorizarea rezultatelor
	Nu există.
	Comparaţii istorice, raportări sporadice.
	Rezultatele raportate managementului organizational.

	Revizuirea Planului de Acţiune
	Nu există.
	Revizuire informală asupra progresului.
	Revizuirea planului este bazat pe rezultate. Diseminare bune practice.
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[bookmark: _Toc20234219][bookmark: _Toc240458860]ANEXA 2 – Fișă de prezentare energetică – anul 2025
ENERGIE ELECTRICĂ
	Nr.
Crt.
	Destinația consumului
	U.M. / an
	Tipul consumatorului
	Total
	Procent

	
	
	
	Casnic
	Non casnic
	
	

	1
	Populație
	MWh
	67.330
	-
	67.330
	83,0%

	2
	Iluminat public
	MWh
	-
	5.887
	5.887
	7,3%

	3
	Clădiri publice sub autoritatea Primăriei si Consiliului Local (unități de învățământ preuniversitar, socio-culturale, administrative, clădiri publice cu altă destinație etc.)
	MWh
	-
	2.297
	2.297
	2,8%

	4
	Alimentare cu apă potabilă și canalizare
	MWh
	-
	5.374
	5.374
	6,6%

	5
	Salubrizare
	MWh
	-
	47
	47
	0,1%

	6
	Serviciul de transport public local
	MWh
	-
	171
	171
	0,2%

	7
	TOTAL
	MWh
	67.330
	13.776
	81.106
	100%

	8
	Procent
	83,01%
	16,99%
	
	













GAZE NATURALE 
	Nr.
Crt.
	Destinația consumului
	U.M. / an
	Tipul consumatorului
	Total
	Procent 

	
	
	
	Casnic
	Non casnic
	
	

	1
	Populație
	MWh
	400.899
	-
	400.899
	94,9%

	2
	Clădiri publice sub autoritatea Consiliului Local (unități de învățământ preuniversitar, socio-culturale, administrative,  clădiri publice cu altă destinație etc.)
	MWh
	-
	19.905
	19.905
	4,7%

	3
	Alimentare cu apă potabilă și canalizare
	MWh
	-
	841
	841
	0,2%

	4
	Salubrizare
	MWh
	-
	266
	266
	0,1%

	5
	Serviciul de transport public local
	MWh
	-
	559
	559
	0,1%

	6
	TOTAL
	MWh 
	400.899
	21.571
	422.470
	100%

	7
	Procent 
	95%
	5%
	
	


Compania de apă utilizează și biogaz generat în stațiile de epurare din fermentația nămolului. Cantitatea de biogaz generat este de 1.657 MWh/an. Nu este inclus în tabelul anterior.
BIOMASĂ
	Nr.
Crt.
	Destinația consumului 
	U.M.
	Total

	1
	Populație
	MWh/an
	70.000

	2
	Clădiri publice sub autoritatea Consiliului Local (unități de învățământ preuniversitar, socio-culturale, administrative, clădiri publice cu altă destinație, etc.)
	MWh/an
	-

	3
	Alți consumatori nespecificați
	MWh/an
	-

	4
	TOTAL
	MWh/an
	70.000





CARBURANŢI
	Nr.
Crt.
	Destinația consumului 
	U.M. / an
	Motorină
	Benzină
	Total
	Procent 

	1
	Transport public
	MWh
	8.103
	-
	8.103
	50%

	2
	Alimentare cu apa
	MWh
	3.811
	19
	3.830
	23%

	3
	Salubrizare
	MWh
	4.258
	149
	4.407
	27%

	4
	TOTAL
	MWh
	16.172
	168
	16.340
	100%

	5
	Procent 
	99%
	1%
	
	





[bookmark: _Hlk82085763]CENTRALIZATOR CONSUMURI
	Denumire loc consum
	Consum anual de energie electrica
	Consum anual de gaz metan/energie termică SACET
	Biomasa
	Consum anual de motorina
	Consum anual de benzina
	Biogaz
	TOTAL
	PROCENT pe categorie consumatori  

	
	[MWh/an]
	[MWh/an]
	[MWh/an]
	[MWh/an]
	[MWh/an]
	[MWh/an]
	[MWh/an]
	%

	Sector rezidential
	67.330
	400.899
	70.000
	-
	-
	-
	538.229
	91%

	Serviciul de Iluminat public
	5.887
	-
	-
	-
	-
	-
	5.887
	1%

	Învățământ preuniversitar
	1.879
	16.331
	-
	-
	-
	-
	18.210
	3%

	Clădiri social-culturale
	244
	1.724
	-
	
	
	-
	1.968
	0%

	Clădiri administrative
	110
	818
	-
	
	
	-
	928
	0%

	Alte locuri de consum
	64
	1.032
	-
	
	
	-
	1.096
	0%

	Serviciul de transport public local
	171
	559
	-
	8.103
	-
	-
	8.833
	1%

	Serviciul de alimentare cu apa si canalizare
	5.374
	841
	-
	3.811
	19
	1.657
	11.702
	2%

	Serviciul de salubrizare
	47
	266
	-
	4.258
	149
	-
	4.720
	1%

	TOTAL
	81.106
	422.470
	70.000
	16.172
	168
	1.657
	
	

	
	591.573
	
	

	procent pe tip de energie 
	14%
	71%
	12%
	3%
	0%
	0%
	
	

	Raportul termic-electric
	6
	
	
	



În tabelul anterior s-a prezentat consumul de energie pe fiecare tip de consumator, la nivelul Municipiului Satu Mare.
Astfel se observă că raportul dintre consumul termic şi electric este 6, adică avem consumul de energie termică, în cazul de faţă gaz metan și biomasă, mai mare de aproximativ 6 ori decât consumul de energie electrică.


STRUCTURA PURTĂTORILOR DE ENERGIE 2025 – MUNICIPIUL SATU MARE 
	Nr.
	Purtător de energie
	Consum anual [MWh]
	Pondere

	1
	Gaz metan
	                                                422.470     
	71,41%

	2
	Energie electrică
	                                                  81.106     
	13,71%

	3
	Biomasă
	                                                  70.000     
	11,83%

	4
	Carburanţi
	                                                  16.340     
	2,76%

	5
	Biogaz
	                                                     1.657     
	0,28%

	Total
	591.573
	100%




[bookmark: _Toc463018758][bookmark: _Toc463020196][bookmark: _Toc20234220][bookmark: _Toc240458861]ANEXA 3 – Sinteza programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice
[bookmark: _Toc20234221][bookmark: _Toc240458862]A.3.1. Proiecte implementate
[bookmark: _Toc240458863]A.3.1.1. Proiecte implementate la nivelul sistemului public de iluminat
	Sector consum
	Măsuri de economie de energie
	Indicator cantitativ - număr clădiri
	Val. Estimată a economie de energie
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	
	
	
	[tep /an]
	
	[lei]
	
	

	ILUMINAT PUBLIC

	Sistemul public de iluminat
	Extindere iluminat public pe Str. Gorunului-pistă biciclete
	94 corpuri LED - 45 W
	-
	-
	842.529
	Fonduri UE
	2020

	
	Extindere iluminat public pe Str. Ialomiţei, A. Mureşan, O Goga, Goldiş, M. Eliade, drum Carei, Universului 
	109 corpuri LED
	-
	-
	975.799
	Surse proprii
	2020

	
	Modernizare iluminat public pe: B-dul Transilvania, Str. Alexiu Berinde
	  68 corpuri 
	3,1
	10
	164.000
	Surse proprii
	2020

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Lucian Blaga
	138 corpuri
	5,6
	17
	422.000
	Surse proprii
	2020

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Stefan cel Mare, Str. Unirii 
	 68 corpuri
	3,9
	12
	145.000
	Surse proprii
	2020

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Lăcrămioarei, Str. Ady Endre  
	60 corpuri
	3,5
	11
	130.000
	Surse proprii
	2020

	
	Modernizare iluminat public pe: B-dul Cloşca   
	110 corpuri
	5,6
	17
	290.000
	Surse proprii
	2020

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Aurel Vlaicu
	76 corpuri
	4,9
	15
	198.000
	Surse proprii
	2020

	
	Modernizare iluminat public: Parc Banca Ion Ţiriac 
	14 corpuri
	0,9
	3
	52.000
	Surse proprii
	2020

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Mihai Viteazul 
	18 corpuri
	0,8
	2
	53.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Iuliu Maniu
	15 corpuri
	0,8
	2
	43.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Nicolae Golescu
	14 corpuri
	0,5
	2
	47.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Martirii Deportați
	20 corpuri
	1,1
	3
	53.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Cuza Vodă
	18 corpuri
	0,9
	3
	54.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Lacramioarei
	22 corpuri
	1
	3
	60.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Ady Endre
	28 corpuri
	1,6
	5
	75.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: B-dul. Octavian Goga, de la Burdea până la pasaj
	25 corpuri
	1,3
	4
	57.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Avram Iancu
	26 corpuri
	1,2
	4
	70.000
	Surse proprii
	2021

	
	Extindere iluminat public- Str. Mihai Viteazu, l. Baldei, Poienilor Acs Lajos, parcare Pod Decebal
	62 corpuri LED
	-
	-
	312.383
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Depozitelor
	12 corpuri LED
	0,8
	2
	93.180
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Gavril Lazar
	9 corpuri LED
	0,5
	2
	32.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Gheorghe Barițiu
	52 corpuri
	1,6
	5
	130.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Wolfenbuttel
	31 corpuri
	1,1
	3
	75.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Rodnei
	24 corpuri
	0,7
	2
	90.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Fabricii
	19 corpuri
	0,5
	2
	52.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Retezatului
	15 corpuri
	0,9
	3
	42.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Petofi Sandor
	21 corpuri
	1,3
	4
	42.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. M. Kogălniceanu
	6 corpuri
	0,4
	1
	14.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Petru Bran
	12 corpuri
	0,8
	3
	22.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. C-tin Brâncoveanu
	11 corpuri
	0,7
	2
	22.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Coborâre Pod Decebal, Bujorului-spre Petofi, Păstrăvului
	12 corpuri
	0,7
	2
	27.200
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Martirii deportați parcare OCPI
	18 corpuri
	0,8
	3
	50.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Caișilor
	18 corpuri
	1
	3
	46.200
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. B. Șt. Delavrancea
	12 corpuri
	0,8
	2
	25.400
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Liviu Rebreanu
	38 corpuri
	2,1
	7
	98.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Luko Bella
	8 corpuri
	0,5
	2
	17.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Pelican
	6 corpuri
	0,4
	1
	13.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Panselutei
	5 corpuri
	0,3
	1
	11.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Porumbeilor
	6 corpuri
	0,2
	1
	20.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Rândunelelor
	15 corpuri
	1
	3
	32.000
	Surse proprii
	2021

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Marsilia
	27 corpuri
	1,7
	5
	57.200
	Surse proprii
	2021

	
	Extindere iluminat public - Str. Pădurea Mare şi Aurel Vlaicu
	115 corpuri
	-
	-
	692.487
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Ravesburg - vizavi de Spital UPU
	3 corpuri
	0,02
	0,05
	28.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Gabriel Georgescu
	37 corpuri
	2,34
	6,08
	78.700
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Bujorului
	29 corpuri
	1,57
	4,08
	74.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Dara
	50 corpuri
	2,51
	6,5
	133.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: CA Roseti+CS Anderco 
	21 corpuri
	0,9
	2,34
	70.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Dariu Pop
	14 corpuri
	0,63
	1,63
	36.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Inaului 
	15 corpuri
	0,67
	1,73
	41.500
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Prahova
	39 corpuri
	0,76
	1,98
	248.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Hașdeu
	13 corpuri
	0,96
	2,49
	26.500
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Ana Ipatescu
	18 corpuri
	1,23
	3,18
	37.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Turturelelor
	11 corpuri
	0,83
	2,14
	21.700
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Pauleștiului + treceri de pietoni 
	96 corpuri
	4,5
	11,68
	200.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Diana
	23 corpuri
	0,73
	1,9
	50.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. Drăganilor 
	22 corpuri
	1,31
	3,41
	47.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Str. George Enescu
	13 corpuri
	0,62
	1,61
	28.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public: Piața de alimente nr.1
	8 corpuri
	0,43
	1,13
	26.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public: Piața Eroii Revoluției-Ady Endre-Delavrancea
	2 corpuri
	0,1
	0,26
	10.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: B-dul Independenței
	2 corpuri
	0,1
	0,25
	7.000
	Surse proprii
	2022

	
	Modernizare iluminat public pe: Iuliu Maniu/Ștefan cel Mare/Jean Calvin
	4 corpuri
	0,2
	0,52
	16.000
	Surse proprii
	2022

	
	str.Padurea Neagra Voltana 3 
	18
	-
	-
	692.487
	investitii
	2023

	
	str.Aurel Vlaicu   iesire spre Dorolt Voltana 2
	51
	-
	-
	
	investitii
	2023

	
	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 2 - 5306/ 30 LED-450mA NW 740 42W-  449472
	242
	-
	-
	6.961.310
	investitii
	2023

	
	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 2 - 5306/30 LED-800mA 75 W - 449472
	3
	-
	-
	
	investitii
	2023

	
	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 2 - 5306 / 40 LED 550mA  NW740 -68 w - 449472
	25
	-
	-
	
	investitii
	2023

	
	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 1 - 5304/10 LED - 500mA NW 740  17,1 w - 450592
	70
	-
	-
	
	investitii
	2023

	
	Cartierul M17, C1, C2 Izylum 1  -5304/10led 800mA NW 740 -26,9 w - 450592
	94
	-
	-
	
	investitii
	2023

	
	Parc Micro 16 Brandusa 13 corp LED KAZU 5068 Flat Smooth12-XP 700mA MW 740  27,9W
	13
	0,08
	 
	58.020
	Surse proprii
	2023

	
	Lunca Sighet 1  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	8
	0,06
	 
	10.000
	Surse proprii
	2023

	
	Lunca Sighet 2  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	26
	0,20
	 
	59.020
	Surse proprii
	2023

	
	Sighisoara  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	15
	0,11
	 
	30.020
	Surse proprii
	2023

	
	Miron Costin  IZYLUM 2 5305 Flat glass  30 LH351C@870mA WW 730 230V 00-36-983  449412
	24
	0,42
	 
	85.071
	Surse proprii
	2023

	
	Timisoara  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	5
	0,06
	 
	11.555
	Surse proprii
	2023

	
	Sibiului  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	12
	0,13
	 
	25.390
	Surse proprii
	2023

	
	Gh. Magheru  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	10
	0,08
	 
	21.000
	Surse proprii
	2023

	
	Sighetului  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	5
	0,06
	 
	10.600
	Surse proprii
	2023

	
	Zutphen  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	21
	0,16
	 
	42.700
	Surse proprii
	2023

	
	C-tin Brancusi  IZYLUM 1 5306 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450712
	24
	0,26
	 
	50.800
	Surse proprii
	2023

	
	Gavril Lazar  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	10
	0,08
	 
	20.300
	Surse proprii
	2023

	
	G-ral V. Popescu  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	5
	0,04
	 
	10.200
	Surse proprii
	2023

	
	Clujului  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	14
	0,11
	 
	28.500
	Surse proprii
	2023

	
	Dragos Voda  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	7
	0,05
	 
	14.200
	Surse proprii
	2023

	
	Dzida Jeno  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	6
	0,05
	 
	12.200
	Surse proprii
	2023

	
	Iancu Jianu  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	3
	0,02
	 
	6.090
	Surse proprii
	2023

	
	N. Stanescu  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	3
	0,02
	 
	6.090
	Surse proprii
	2023

	
	Bolyai  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	2
	0,02
	 
	4.060
	Surse proprii
	2023

	
	Crinului  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	12
	0,09
	 
	24.400
	Surse proprii
	2023

	
	Dreptatii  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	14
	0,11
	 
	28.500
	Surse proprii
	2023

	
	Oradea  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	9
	0,10
	 
	19.050
	Surse proprii
	2023

	
	M. S. Novac  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	9
	0,07
	 
	18.300
	Surse proprii
	2023

	
	Marasesti  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	6
	0,05
	 
	12.180
	Surse proprii
	2023

	
	Aviatorilor  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	6
	0,05
	 
	12.180
	Surse proprii
	2023

	
	Serelor  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	5
	0,04
	 
	10.200
	Surse proprii
	2023

	
	Ion Creanga  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	6
	0,05
	 
	12.200
	Surse proprii
	2023

	
	Arad  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	8
	0,06
	 
	16.300
	Surse proprii
	2023

	
	Mahatma Ghandi  IZYLUM 1 5305 Flat glass  20 LH351C@550mA WW 730 230V 00-36-646  450652
	15
	0,11
	 
	30.500
	Surse proprii
	2023

	
	Bradiceanu  IZYLUM 3 5308 Flat glass  60 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-982  447852
	15
	0,29
	 
	55.100
	Surse proprii
	2023

	
	Toamnei  IZYLUM 1 5308 Flat glass  20 LH351C@800mA WW 730 230V 00-86-512  450812
	12
	0,13
	 
	25.400
	Surse proprii
	2023

	
	 str Mierlei   PHILIPS  48 W7
	7
	-
	-
	 
	investitii
	2023

	
	Str Viilor  PHILIPS  48 W 6
	6
	-
	-
	
	investitii
	2023

	
	Str Socului  PHILIPS  48 W 10
	10
	-
	-
	
	investitii
	2023

	
	Str Fundtura Alecu Russo   PHILIPS  48 W  31
	31
	-
	-
	
	investitii
	2023

	
	str Salciilor extindere 10 corp LED SCHREDER
	10
	-
	-
	 
	investitii
	2023

	
	Micro 14 extinderi 1
	16
	-
	-
	310.844
	investitii
	2024

	
	Micro 14 extinderi 1
	1
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	Micro17, C1, C2 - Izylum 2
	227
	-
	-
	7.146.066
	investitii
	2024

	
	Micro17, C1, C2 -Izylum 2
	30
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	Micro17, C1, C2 -Izylum 2
	3
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	Micro17, C1, C2 -Izylum 1
	70
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	Micro17, C1, C2 -Izylum 1
	124
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	str. Acs Lajos  Izylum 1  34,1W
	6
	-
	-
	 
	investitii
	2024

	
	str.1 Iunie Izylum 1  34,1W
	3
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	str Brediceanu  Izylum  111 W
	6
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	str Paltinis  Izylum   111 W
	9
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	str Vasile Scurtu    Izylum 45W
	10
	-
	-
	
	investitii
	2024

	
	str.Crisului - 4 corpuri led  
	4
	0,06
	 
	10.200
	Surse proprii
	2025

	
	str. Dima - 4 corpuri led      
	4
	0,06
	 
	10.200
	Surse proprii
	2025

	
	str. Lazarului -10 corpuri led    
	10
	0,18
	 
	25.400
	Surse proprii
	2025

	
	str.Lucian Blaga de la Parcul Industrial iesire Aeroport - 5 corpuri 
	5
	0,19
	 
	27.000
	Surse proprii
	2025

	
	pasaj Fabricii - 6 corpuri 
	6
	0,08
	 
	30.000
	Surse proprii
	2025

	
	Piata Romana trecere pietoni la mag. Jysk - 1 corp led   
	1
	0,01
	 
	3.000
	Surse proprii
	2025

	
	Statia autobus Henri Coanda-Liceul Gh Dragaos  2 corp led
	2
	0,06
	 
	6.100
	Surse proprii
	2025

	
	str.Eugen Lovinescu - 4 corpuri led  
	4
	0,06
	 
	12.000
	Surse proprii
	2025

	
	str.Gh Doja - 3 corpuri led  
	3
	0,04
	 
	6.100
	Surse proprii
	2025

	
	Botizului , Locomotivei 
	3
	0,04
	 
	6.100
	Surse proprii
	2025

	
	Str Magnoliei I
	14
	-
	-
	 
	investitii
	2025

	
	Str Magnoliei II
	11
	-
	-
	
	investitii
	2025

	
	str Pinului
	12
	-
	-
	
	investitii
	2025

	
	str Gradinarilor   49 s
	49
	-
	-
	
	investitii
	2025

	
	Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu, Paltinis
	-
	-
	-
	499.118
	investitii
	2025

	
	Extindere iluminat public pe strada Vasile Scurtu
	-
	-
	-
	187.868
	investitii
	2025

	
	Schimbarea iluminatului public pe strada Ács Alajos
	-
	-
	-
	295.645
	investitii
	2025

	
	Extindere iluminat public pe strada Jiului
	-
	-
	-
	232.366
	investitii
	2025

	
	Extindere iluminat public pe strada L Blaga blocurile UU 13
	-
	-
	-
	468.281
	investitii
	2025

	
	Extindere iluminat public strada Gradinarilor, Magnoliei
	-
	-
	-
	205.332
	investitii
	2025

	
	Iluminat public  Pod Transilvania
	-
	-
	-
	112.435
	investitii
	2025

	
	Extindere iluminat public Mal stang / drept Somes
	-
	-
	-
	226.200
	investitii
	2025

	
	Inlocuire corpuri iluminat de sodiu cu corpuri LED  
	-
	-
	-
	134.602
	Surse proprii
	2025

	
	Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat  public a Municipiului Satu Mare, Zona sud
	-
	-
	-
	5.604.320
	fonduri AFM si bugetul local
	2026

	TOTAL
	80
	225
	30.908.879





[bookmark: _Toc240458864]A.3.1.2. Proiecte implementate la nivelul sistemului de infrastructură şi dezvoltarea municipiului
	Denumire proiect
	Data semnare contract de finanţare
	Sursa de finanţare
	Fonduri necesare [lei]
	Stadiu proiect

	INFRASTRUCUTRA ŞI DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI

	Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi
	1/30/2020
	Programul Operaţional Regional
	19.045.540
	Implementat

	Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou
	8/1/2019
	Programul Operaţional Regional
	33.363.983
	Implementat

	Amenajare pista de biciclete Str. Botizului Pod Golescu
	11/14/2019
	Programul Operaţional Regional
	8.089.932
	Implementat

	Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate
	11/14/2019
	Programul Operaţional Regional
	13.185.373
	Implementat

	Regenerare fizică a zonei Ostrovului
	10/3/2019
	Programul Operaţional Regional
	6.821.218
	Implementat

	Ensuring public safety through the cooperation of law enforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems in Uzhgorod and Satu Mare
	11/23/2019
	Programul de Cooperare Transfrontalier România - Ucraina
	538.983
	Implementat

	Cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iuminat public a Municipiului Satu Mare , zona Nord Est , Jud Satu Mare
	1058 / F/ Ges/ 30,12,2022
	Fonduri AFM
	5.370.409
	Implementat  PIF   31 05 2024

	Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate
	5/19/2020
	Programul Operaţional Regional
	8.493.748
	Implementat 


	TOTAL INVESTIŢIE (lei)
	94.909.186





[bookmark: _Toc240458865]A.3.1.3. Proiecte implementate la nivelul clădirilor publice
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Data semnare contract
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	CLADIRI PUBLICE

	Unități de învățământ
	Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi creşa Punguţa cu doi bani
	1 clădire
	11/14/2019
	6
	 -
	2.984.853
	POR
	2019-2022

	
	Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7
	1 clădire
	5/16/2019
	8
	 -
	3.862.624
	POR
	2019-2023

	
	Modernizare infrastructură educaţională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi
	1 clădire
	11/14/2019
	12
	 -
	5.585.735
	POR
	2019-2023

	
	 “Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la sala de sport a Şcolii gimnaziale Bălcescu – Petőfi
	1 clădire
	 13/12/2022
	132,02
	58,92
	3.843.964,32
	PNRR 
	2022 - 2026

	
	Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Sala de Scrimă "Alexandru Csipler" din municipiul Satu Mare
	1 clădire
	 21/04/2023
	-
	-
	3.733.715
	 AFM
	2022 - 2026

	
	Renovarea energetică a Liceului cu Program Sportiv 
	1 clădire
	 11/03/2023
	-
	-
	8.255.959
	PNRR
	2022 - 2026

	Clădiri culturale
	Developing cross-border culture: Revitalised theatres in Satu Mare and Uzhgorod
	1 clădire 
	10/8/2020
	- 
	- 
	4.914.602
	Programul de Cooperare Transfrontalier România - Ucraina
	2023

	Clădiri culturale
	Renovare Muzeul Industrializării FORTATE Muzeul Industrializării forțate și al dezrădăcinării – Satu Mare
	 1 clădire
	17/10/2022 
	- 
	- 
	38.007.725
	PNRR
	2026

	TOTAL
	 
	158
	58,92
	71.189.177



[bookmark: _Toc240458866]A.3.1.4. Proiecte implementate la nivelul transportului public local
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	TRANSPORT PUBLIC LOCAL

	Transport public local
	Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrstructurii suport
	30.687-205/ 13.07.2020 aut mari 
30.689-206/ 13.07.2020 aut medii
	Reducerea consumului cu 30%
	Cu 7 % /an 
3.720 
	13.777.210,72
	POR
	Implementat

	
	Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice-hibrid plug-in – contract semnat în 11/25/2019
	20/12/2019
	-
	-
	1.364.046
	AFM
	Implementat

	
	Achizitie de autobuze nepoluante
	11.313-60 / 20.02.2024
	-
	-
	58.217.244,17
	PNRR
	Implementat

	Transport și
mobilitate
	Pistă de biciclete pe corornamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara
	1 Pistă
	-
	-
	7.059.470,71
	PNRR
	2022-2026

	TOTAL
	 
	 
	84.417.971



[bookmark: _Toc240458867]A.3.1.5. Proiecte implementate la nivelul clădirilor rezidențiale
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/
an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	CLĂDIRI REZIDENȚIALE

	Blocuri de locuințe
	Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 1 (Aleea Milcov bloc  T2)
	1 bloc
	 18,34
	43,98 
	1.541.996
	POR
	7/3/2019

	
	Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 2 (Dariu Pop nr.7 bloc T40)
	1 bloc
	55,22 
	 11,32
	2.910.522
	POR
	7/3/2019

	
	Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 4 (Careiului nr. 18)
	1 bloc
	11,19 
	26,84 
	1.177.543
	POR
	7/15/2019

	
	Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 5 (Careiului bloc C6-C8)
	1 bloc
	 24,40
	58,39 
	2.661.673
	POR
	6/27/2019

	
	Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 7 (Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12)
	1 bloc
	53,5 
	11,01 
	1.843.026
	POR
	6/27/2019

	
	Renovare bloc de locuințe - Str. Corvinilor, nr. 17
	1 
	70,69
	25,78
	589.647,91
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc de locuințe - Str. Mircea cel Batran, nr. 25, bloc C25
	 1 clădire
	13,25 
	31,96 
	3.439.668
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc de locuințe - Str. Mircea cel Batran, nr. 23, bloc C26
	 1 clădire
	58,29 
	 28,27
	3.439.668
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc/blocuri de locuințe - Piața Soarelui, UU4, UU6, UU8, UU10
	1 clădire 
	141
	29
	133.426.423,90
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc de locuințe - B-dul Lucian Blaga, UU40
	1 clădire 
	30 
	63,04 
	2.486.603
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc/blocuri de locuințe - Str. Careiului, bloc C3-C5
	 1 clădire
	 69,33
	 145,6
	5.598.518
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc de locuințe - Str. Proiectantului, S5
	1 clădire 
	59,85 
	38,92 
	3.214.114,7
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc/blocuri de locuințe - B-dul Transilvania, bloc 2
	1 clădire 
	56,75
	38,44
	3.815.682,3
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc de locuințe - Str. Astronauților, A1
	1 clădire 
	54,87 
	11,38 
	3.516.437
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc de locuințe - Str. Proiectantului, S1
	1 clădire 
	109,38 
	11,31 
	2.533.875,98
	PNRR
	2022 - 2026

	
	 Renovare bloc/blocuri de locuințe - Str. Codrului, CC3-CC5
	 1 clădire
	 217,44
	36,8 
	2.274.937
	PNRR
	2022 - 2026

	
	 Renovare bloc de locuințe - B-dul I.C. Bratianu, nr. 5
	1 clădire 
	13,53 
	33,23 
	4.023.323
	PNRR
	2022 - 2026

	
	Renovare bloc de locuințe - Str. Păuleşti, nr. 3, bloc 6
	 1
	48,8
	12,6
	2.322.927,98
	PNRR
	2022 - 2026

	TOTAL
	1.107
	658
	180.816.587






















[bookmark: _Toc240458868]A.3.2. Proiecte în curs de implementare
[bookmark: _Toc20234222]
[bookmark: _Toc240458869]A.3.2.1. Proiecte în curs de implementare la nivelul transportului
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	TRANSPORT

	Transport și mobilitate
	Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare
	
	
	
	109.944.959,54
	POR
	2025-2029

	TOTAL
	0
	0
	109.944.959,54










[bookmark: _Toc240458870]A.3.2.2. Proiecte în curs de implementare la nivelul clădirilor publice 
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	CLADIRI PUBLICE

	Unităţi de învăţământ
	Renovare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 11 de pe Aleea Postovaru nr. 1
	1 clădire
	14
	37
	4.035.897
	AFM 
	2022 - 2026

	
	Transformarea Liceului Teoretic German “JOHANN ETTINGER“  în clădire NZEB
	3 clădiri
	11,81
	233,35
	38.091.429,47
	Programul de Cooperare 
Elvețiano-Român
	03.10.2025-
31.07.2029

	
	Sala de scrimă
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	26
	270
	42.127.326




[bookmark: _Toc240458871]A.3.2.3. Proiecte în curs de implementare la nivel de regenerare urbană
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	Regenerare Urbana

	Regenerare Urbana
	Reabilitarea parcului Vasile  Lucaciu
	 -
	 -
	- 
	 27.649.643,12
	FEDR
	2021-2027

	
	Reabilitarea și modernizarea parcului / zonei din Cartierul Micro 15
	 -
	 -
	 -
	 32.610.762,92
	FEDR
	2021-2027

	TOTAL
	 -
	- 
	60.260.406






[bookmark: _Toc240458872]A.3.3. Proiecte propuse
[bookmark: _Toc240458873]A.3.3.1. Proiecte propuse la nivelul sistemului public de iluminat
	Sector consum
	Măsuri de economie de energie
	Indicator cantitativ
	PIF
	Val. economie de energie tep/an
	Fonduri necesare
[lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	
	
	
	
	estimată
	realizată
	
	
	

	ILUMINAT PUBLIC

	Sistemul de iluminat public
	Audit electroenergetic asupra întregului Sistem de iluminat public din Municipiul Satu Mare
	MWh/an
	-
	Economiile se vor obţine în urma implementării soluţiilor din Audit
	150.000
	Buget local+alte surse de finanţare
	2025 - 2026

	TOTAL
	
	
	150.000



[bookmark: _Toc240458874]A.3.3.2. Proiecte propuse la nivelul clădirilor publice
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	CLADIRI PUBLICE

	Unităţi de învăţământ
	Cresterea eficientei energetice la nivelul unitatilor de invatamant
	10 cladiri
	
	
	
	
	2030

	
	Renovare infrastructură educaţională şcoala gimnazială Octavian Goga
	1 clădire
	12
	32
	7.328.916
	PNRR
	2022-2024

	Clădiri publice
	Cresterea eficientei energetice in cladirile publice
	8 cladiri
	
	
	
	
	2030

	TOTAL
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc240458875]A.3.3.3. Proiecte propuse la nivelul clădirilor rezidențiale
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	CLĂDIRI REZIDENȚIALE

	Blocuri de locuințe
	Renovare bloc de locuințe - Str. Mircea cel Batran, nr. 21, bloc C27
	 
	 
	 
	3.439.668
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Marsilia, nr.18
	 
	 
	 
	1.424.226
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc/blocuri de locuințe - Dorna CD11-CD13
	 
	 
	 
	2.225.238
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Dorna CD 8
	 
	 
	 
	1.258.429
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Dorna CD 10
	 
	 
	 
	1.258.429
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Petru Bran 4
	 
	 
	 
	945.651
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Ganea bl. CG5
	 
	 
	 
	1.278.278
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Cloșca nr. 1, Bl. T17
	 
	 
	 
	8.878.099
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Drum Carei, C13
	 
	 
	 
	4.276.665
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe – Randunelelor, nr.6
	 
	 
	 
	1.153.291
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe – Prahova, nr.20, bl.C5
	 
	 
	 
	3.217.624
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Mal Stang Someș, T2
	 
	 
	 
	3.620.616
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe – Belșugului, bl. UB14
	 
	 
	 
	987.730
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc de locuințe - Ady Endre, nr.34
	 
	 
	 
	1.499.563
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc/blocuri de locuințe – Lalelei, R1-R3
	 
	 
	 
	4.699.564
	Fonduri nerambursabile
	

	
	Renovare bloc/blocuri de locuințe - Lucian Blaga, CU 46, 48, 50, 52
	 
	 
	 
	10.689.409
	Fonduri nerambursabile
	

	TOTAL
	0
	0
	50.852.480




[bookmark: _Toc240458876]A.3.3.4. Proiecte propuse la nivelul transportului 
	Sector consum
	Măsuri
	Indicator cantitativ
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanțare
	Perioada de aplicare

	TRANSPORT

	Transport și mobilitate
	Pasarela pietonala si velo
	
	
	
	
	
	

	Infrastructură  
Velo-Pietonală
	Pasarelă Pietonală și velo Intersecția Burdea
	
	
	
	
	
	

	
	Pasarelă pietonală și velo peste râul Someș – cartierul Funcționarilor – Micro 16
	
	
	
	
	
	

	
	Piste velo în Municipiul Satu Mare 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	0
	0
	-




[bookmark: _Toc240458877]A.3.4. Alte proiecte demonstrative şi de organizare propuse
[bookmark: _Toc20234225][bookmark: _Toc240458878]A.3.4.1. Proiecte propuse la nivelul comunităţii
	COLABORAREA CU CETĂTENII, MEDIUL DE BUSINESS şi FACTORII INTERESATI

	Sector consum
	Măsuri de economie de energie şi de cost
	Indicator cantitativ de monitorizare
	Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [lei]
	Sursa de finanţare
	Perioada de aplicare
	Responsabil

	Conştientizare şi relaţionare locală
	Campanii de conştientizare în probleme de energie 
	-
	3
	11
	5.000
	Surse proprii
	2024-2030
	Primăria Municipiului Satu Mare

	Formare şi educaţie
	 Informare în domeniul energiei pentru angajaţii Primăriei şi din clădirile publice
	-
	1
	4
	5.000
	Surse proprii
	2024-2030
	Primăria Municipiului Satu Mare

	Formare şi educaţie
	Distribuirea de broşuri privind bunele practici de mediu şi economisirea de energie în clădirile publice
	-
	1
	4
	5.000
	Surse proprii
	2024-2030
	Primăria Municipiului Satu Mare

	Regenerare Urbană
	Amenajare Pădurea Noroieni, Satu Mare
	
	
	
	
	
	
	

	
	Amenajare Mal Stâng Someș
	
	
	
	
	
	
	

	
	Amenajare Mal Drept Someș – în verificare
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	5
	19
	15.000



[bookmark: _Toc20234227]


[bookmark: _Toc20234228][bookmark: _Toc240458879]A.3.4.2. Proiecte demonstrative pilot
	PROIECTE DEMONSTRATIVE CU IMPACT IMEDIAT ŞI RECUPERARE A INVESTIŢIEI DIN ECONOMIILE GENERATE

	Soluţii
	Măsuri de economie de energie şi de cost
	Indicator cantitativ
	Val. estimată a economiei de energie [tep/an]
	Reduceri emisii de CO2 [tone/an]
	Fonduri necesare [euro]
	Sursa de finanţare
	Perioada de aplicare
	Responsabil

	Implementarea sistemului standard de Management Energetic ISO 50001 la nivelul Primăriei
	Beneficii de imagine
	-
	-
	-
	25.000
	Surse proprii
	2024-2030
	Primăria Municipiului Satu Mare

	Serviciu suport de management energetic
	Creşterea competentelor şi suport în aplicarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei
	-
	-
	-
	50.000
	Surse proprii
	2024-2030
	Primăria Municipiului Satu Mare

	TOTAL
	-
	-
	75.000
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[bookmark: _Toc240458880]A.3.5. Centralizator soluții și proiecte
[bookmark: _Toc83213884][bookmark: _Toc240458881]A.3.5.1. Centralizator proiecte implementate şi în curs de implementare
	Sector consum
	Valoare estimată a economiei de energie
	Reducere emisii de CO2
	Fonduri necesare

	
	[tep/an]
	[MWh/an]
	[tone/an]
	[lei]

	Proiecte implementate

	ILUMINAT PUBLIC
	80
	930
	225
	30.908.879

	MODERNIZARE SI DEZVOLTARE
	 
	 
	 
	94.909.186

	CLĂDIRI PUBLICE
	158
	1.837
	59
	71.189.177

	TRANSPORT PUBLIC
	 
	 
	 
	80.417.971

	CLĂDIRI REZIDENTIALE
	1.107
	12.869
	658
	180.816.587

	Proiecte în curs de implementare

	CLADIRI REZIDENTIALE
	 
	 
	 
	-

	TRANSPORT PUBLIC
	 
	 
	 
	109.944.959

	CLADIRI PUBLICE
	26
	302
	270
	42.127.326

	REGENERARE URBANĂ
	 
	 
	 
	60.260.406

	TOTAL
	1.371
	15.939
	1.153
	670.574.491


În tabelul anterior sunt centralizate proiectele implementate și în curs de implementare ale Primăriei Municipiului Satu Mare, proiecte în valoare de 670.574.491 lei.
	[bookmark: _Hlk82086344]Consum total 2025 - sector public (Clădiri publice, iluminat, transport local)
	Economia anuală

	Energie electrică [MWh/an]
	Energie termica (Gaz metan+biomasă)
 [MWh/an]
	Carburanţi [MWh/an]
	[MWh/an]

	8.355
	20.464
	8.103
	15.939

	36.922
	


Din tabelul centralizator reiese o economie anuală de 4 % din consumul total de energie aferent sectorului public (consumatori clădiri publice, iluminat public şi transport public local).


[bookmark: _Toc83213885][bookmark: _Toc240458882]A.3.5.2. Centralizator proiecte propuse
	Sector consum
	Valoare estimată a economiei de energie
	Reducere emisii de CO2
	Fonduri necesare

	
	[tep/an]
	[MWh/an]
	[tone/an]
	[lei]

	Proiecte propuse

	ILUMINAT PUBLIC
	 
	 
	 
	150.000

	CLĂDIRI PUBLICE
	 
	 
	 
	-

	CLĂDIRI REZIDENȚIALE
	 
	 
	 
	50.852.480

	TRANSPORT
	 
	 
	 
	-

	COLABORAREA CU CETĂTENII, MEDIUL DE BUSINESS şi FACTORII INTERESATI
	5
	58
	19
	15.000

	PROIECTE DEMONSTRATIVE CU IMPACT IMEDIAT şi RECUPERARE A INVESTIŢIEI DIN ECONOMIILE GENERATE
	 
	 
	 
	75.000

	TOTAL
	5
	58
	19
	51.092.480


În tabelul anterior sunt centralizate proiectele propuse la nivelul Municipiului Satu Mare, proiecte în valoare de 51.092.480 lei.
	Consum total 2025 - sector public (Clădiri publice, iluminat, transport local)
	Economia anuală

	Energie electrică [MWh/an]
	Energie termica (Gaz metan+biomasă)
 [MWh/an]
	Carburanţi [MWh/an]
	[MWh/an]

	8.355
	20.464
	8.103
	58

	36.922
	


Din tabelul centralizator reiese o economie anuală de 0,16 % din consumul total de energie aferent sectorului public (consumatori clădiri publice, iluminat public şi transport public local).
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Primar,                                                                      Şef Serviciul managementul proiectelor                                                                                                                                                                                                                                        Compartiment Energetic,    
                                                                                                                 dr. Sveda Andrea
Kereskényi Gábor                                                    

consum multianual de energie in raport cu suprafata utla pentru cladirile rezidentiale 

Suprafaţa utilă totală 	2022	2023	2024	2025	2777668	2815251	2815251	3114638	Consum total de energie electrică	[ MWh/an]	2022	2023	2024	2025	65357	64262	66650	67330	Consumul total de energie pentru încălzire a.c.m. pe tip de locuinţă (gaze naturale, energie termica si  biomasă)	[ MWh/an]	2022	2023	2024	2025	439140	449905	442904	470899.05	



Distribuţia consumului de energie - principalele tipuri de clădiri 

Consum de energie electrică	
Unităţi de învăţământ	Clădiri social-culturale	Clădiri administrative/birouri	Alte locuri de consum	1879	243.60000000000002	110	64.05	Consum de energie termică	
Unităţi de învăţământ	Clădiri social-culturale	Clădiri administrative/birouri	Alte locuri de consum	16331	1724.1000000000001	818	1032.1500000000001	
[MWh/an]




Distribuţia consumului specific de energie - principalele tipuri de clădiri 

consum specific de energie electrica	
Unităţi de învăţământ	Clădiri social-culturale	Clădiri administrative/birouri	15.35507068725995	42.879774687555013	19.240860591219171	consum specific de energie termica	
Unităţi de învăţământ	Clădiri social-culturale	Clădiri administrative/birouri	133.45591239682929	303.48530188347127	143.08203603288439	
[MWh/an]




Distribuţia consumului de energie - principalii consumatori - calcul procentual


Unităţi de învăţământ	Clădiri social-culturale	Clădiri administrative/birouri	Alte locuri de consum	18210	1967.7000000000003	928	1096.2	

evolutia indicatorilor de consum in raport cu suprafata cladirilor publice

Total suprafață utilă încălzită [m2]	2022	2023	2024	2025	133768	133768	133768	133768	Consum TOTAL (MWh/an)	2022	2023	2024	2025	16781	20827	21119	22472	Factura energie TOTAL (mii lei)	2022	2023	2024	2025	5563	8762	8360	9643	Nr. Clădiri in grup	2022	2023	2024	2025	114	114	114	Consum energie electrică
(MWh/an)	2022	2023	2024	2025	2000	2112	1800	Consum energie termică (MWh/an)	2022	2023	2024	2025	14537	18573	19062	Consum combust. 
(MWh/an)	2022	2023	2024	2025	244	142	257	



Consum energie electrică - SIP

Consum energie electrica - SIP	2021	2022	2023	2024	2025	6891	5866	6742	5758	5887	Ani


MWh



Consum total pe forme de energie

Consumul de energie electrică	Consumul de energie termică (gaz metan)	Biogaz	Consum combustibili - motorină	Consum combustibili - benzină	27650	1751	1420	11704.825000000001	542.50099999999998	
MWh



Consum total multianual de energie 

2022	2023	2024	2025	12428	10649	9699	10292.326000000001	Ani


MWh



Consum total anual de energie 

2022	2023	2024	2025	5699	5983	3714	4719.3875000000007	Ani


MWh



Gaz metan	Energie electrică	Biomasă	Carburanţi	Biogaz	422470	81106	70000	16340	1657	
Pondere reducere totală de consum


Consum total	Economie anuală	33021.116279069771	1534.8837209302328	

Pondere reducere totală de consum




Consum total	Economie anuală	35234.160465116285	58.139534883720934	
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